**VOŠ a SPGŠ Litomyšl – rekonstrukce elektroinstalace**

**Kniha svítidel**

A - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo 1x16W, 2000lm, Ra 80, 4000K

B - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 1x19W, 2250lm, Ra 80, 4000K

C - Designové LED závěsné svítidlo se skleněným krytem, 1x40W, 4100lm, 4000K

D - Kruhové přisazené LED svítidlo s plastovým krytem, 1x27W, 2900lm, 3000K

E - LED liniové svítidlo, širokozářič, 600mm 1x16W, 1700lm, Ra 80, 4000K

F1 - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 1x37W, 4250lm, Ra 80, 4000K

F - LED liniové svítidlo, širokozářič, 750mm, 1x20W, 2250lm, Ra 80, 4000K

G - LED liniové svítidlo, širokozářič, 750mm, 1x27W, 3300lm, Ra 80, 4000K

H - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 1x26W, 3150lm, Ra 80, 4000K

I - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08. 1x27W, 3850lm, Ra 80, 4000K

K - LED prachotěsné svítidlo, polyesterové tělo, opálový PC kryt, IK08. 1x40W, 5500lm, Ra 80, 4000K

L - LED liniové svítidlo, širokozářič, 750mm, 1x42W, 5000lm, Ra 80, 4000K

M - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, 1x19W, 2100lm, Ra 80, 4000K

N - Nouzové svítidlo LED, 1W, 1h, svítící při výpadku, piktogram

O - Závěsné/přisazené, LED asymetrické svítidlo 1x35W, 4500lm, Ra 80, 4000K

R - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, 1x26W, 3050lm, Ra 80, 4000K

S - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, 1x37W, 4100lm, Ra 80, 4000K

T - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, leštěná AL mřížka, 1x41W, 4900lm, Ra 80, 4000K

U - Průmyslové LED svítidlo, širokozářič, polykarbonátový kryt, IK10, 1x61W, 10000lm, Ra 80, 4000K

Z - Závěsné/přisazené, LED svítidlo, matná AL mřížka, 1x19W, 2150lm, Ra 80, 4000K