Skladby povrchů stěn

OBSAH

[M.01 Malba standardní kvality 15](#_Toc34931058)

[M.02 Malba omyvatelná 15](#_Toc34931059)

[M.03 Bezprašné nátěry na ŽB – výtahová šachta 15](#_Toc34931060)

[M.04 Keramický obklad 200 x 200 x 6 15](#_Toc34931061)

[M.05 Keramický obklad 200 x 200 x 6 – hydroizolační stěrka 15](#_Toc34931062)

M.01 Malba standardní kvality

* SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/ stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
* Interiérová, vodou ředitelná malířská tónovatelná akrylátová emulzní barva s matným povrchem vhodná na omítky (cementové, vápenocementové, sádrové) a SDK konstrukce. Má vysokou kryvost, paropropustná, otěruvzdorná. Včetně přípravné penetrace dle potřeby.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.02 Malba omyvatelná

* SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/ stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
* Interiérová, akrylátová malba, otěruvzdorná, paropropustná, na omítky (cementové, vápenocementové, sádrové) a SDK konstrukce. Vysoce odolná proti opakovanému mytí vodou s přísadou čisticího prostředku a omývání jemnou štětkou nebo houbou Včetně přípravné penetrace dle potřeby.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.03 Bezprašné nátěry na ŽB – výtahová šachta

* ŽB konstrukce
* Uzavírací nátěr, zpevňující hloubková impregnace na betonové konstrukce bezbarvá, s hydrofobními účinky, zamezující vzniku výkvětu a plísní, 1-2 nátěry dle pokynu výrobce.

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.04 Keramický obklad 200 x 200 x 6

- včetně přechodových, lemovacích, ukončujících a dilatačních lišt

* SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/ stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
* lepící tmel systémový jakostní flexibilní vhodný pro použití na SDK, včetně úpravy a penetrace podkladu
* keramický obklad dle specifikace viz Tabulka obkladů

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.

M.05 Keramický obklad 200 x 200 x 6 – hydroizolační stěrka

- včetně přechodových, lemovacích, ukončujících a dilatačních lišt

* SDK konstrukce vč. přetmelení a přebroušení/vnitřní hlazená sádrová omítka na zdivo/ stěrka na betonové povrchy (viz Skladby stěn a příček)
* Dvousložková elastická hydroizolace pod obklady a dlažbu, vodotěsnost 0,5 N/mm2, Podklad musí být rovný, trvale suchý, čistý bez trhlin a separačních prostředků, pevná v tahu i tlaku, v koutech a nárožích použit těsnící prvky, v místě prostupů instalací těsnící

manžety. Vytažená 2 m na stěny. ***2 mm***

* lepící tmel systémový jakostní flexibilní vhodný pro použití na SDK, včetně úpravy a penetrace podkladu
* keramický obklad dle specifikace viz Tabulka obkladů

Pozn: nanášet na pevné, suché a čisté podklady.