**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci**

#### Název části 3 veřejné zakázky

### Elektroultrazvukový přístroj – typ II.

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Elektroultrazvukový přístroj – typ II. (2 ks Pardubice Rehabilitace)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Elektroterapeutický přístroj s bezdrátovou technologií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 kanály | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládací jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ovládání v češtině | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rehabilitační, analgetické, vaskulární terapie, fitness programy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompletní diagnostika | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. 60 přednastavených programů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyhledávač motorických bodů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dokovací stanice, přenosná taška | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| tvar impulzu: konstantní pravoúhlý proud s pulzy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| maximální amplituda: 120 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| intenzita: manuální nastavení – zvyšování po 0,25 mA | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvání pulzu/šířka v rozmezí min. 30 – 1000 µs | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| frekvence: 1-150 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |