**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 5 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Instrumentárium

**Název části 5 veřejné zakázky:**

**Rozšíření instrumentária pro COS Pardubické nemocnice 5**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Rozšíření instrumentária pro COS Paradubické nemocnice 5** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Počet (ks)** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Kompatibilita s nástroji Rudolf** |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držadlo ergonomické bez západky plastové | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držadlo ergonomické se záchytem plastové | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Držadlo ergonomické se záchytem plastové | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tubus samostatný, průměr 5 mm, pracovní délka 33 mm | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Upevňovací šroub černý | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lap. Koncovka - nůžky metzenbaum, průměr 5 mm, délka 33 mm | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lap. Koncovka - svorka graspr se zoubkováním průměr 5 mm, délka 33 mm | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lap. Koncovka - dissektor maryland průměr 5 mm, délka 33 mm | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lap. Grasper okénkový, menší, pohyblivé obě části, průměr 5 mm, délka 33 mm | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektroda monopolární s keramickou koncovkou bez sání, průměr 5 mm, délka 36 mm, typ L | 5 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |