**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 9 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Instrumentárium

**Název části 9 veřejné zakázky:**

**Rozšíření instrumentária pro COS Pardubické nemocnice 9**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Rozšíření instrumentária pro COS Pardubické nemocnice 9** | | |
| --- | --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Počet (ks)** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Kompatibilita s nástroji Arthrex** |  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kleště k prošívání manžety rotátoru (pro matracové stehy uvnitř ramene) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cílič pro vrtání kanálu (3,5 mm) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Předrážeč pro neuzlící implantáty (4,5 mm) | 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vrták ke stabilizace ramene, pro neuzlící implantáty (3,5 mm) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ručka pro aretaci vrtacích drátů a vrtáků | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Femorální cílič na vrtání k-drátu (6 mm) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Femorální cílič na vrtání k-drátu (7 mm) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Transtibiální femorální cílič na vrtání k-drátu (7 mm) | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Měrka štěpu | 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |