**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 7**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Mycí a sterilizační přístroje a nástroje**

**7. část - Čistička UZV s proplachem pro Centrální sterilizaci Orlickoústecké nemocnice**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## A)Technické parametry

**Část č. 7**

| **Položka veřejné zakázky** | **Čistička UZV s proplachem pro Centrální sterilizaci Orlickoústecké nemocnice** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Ultrazvuková čistička s proplachem** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Čištění dutých instrumentárií (laparoskopické, endoskopické, kostní kanylové instrumentárium, šicí jehly, jemné cévní instrumentárium) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Proplach dutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Časovač (nastavitelný čas), termostat nebo teplotní sonda, digitální a ovládací panel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Ultrazvukový výkon min. 400 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Frekvence 35 kHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Elektronické ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Tepelná ochrana spirál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Koš a nástavec pro připojení hadic, trokarů a součástí endoskopů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Adaptéry pro napojení silikonové hadice, spojky, rychlospojky a krytky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| * Vnitřní rozměry: š 650 x h 300 x v220 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10%, mimo číselné parametry uvedené jako min., max. nebo parametry označující nějaké číselné rozmezí.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |