**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 4 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka nemocničních lůžek, rehabilitačních a vyšetřovacích stolů - znovuvyhlášení

#### Název části 4 veřejné zakázky

#### Dětská lůžka

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## A) Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Lůžka dětská – 2 ks Dětské odd. Pardubice, 6 ks Dětská chirurgie Pardubice, 10 ks Dětské odd. Ústí nad Orlicí** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| stabilní a jednoduše čistitelná konstrukce lůžka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plastový kryt podvozku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezpečná pracovní zátěž minimálně 70kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdvih ložné plochy pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. dvoudílná ložná plocha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr ložné plochy min. 140x70 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náklon do Trendelenburgovy a Antitrendeleburgovy polohy minimálně 10°pomocí elektromotoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plastová transparentní snadno čistitelná čela s postranní mezerou, odnímatelná s mechanickou pojistkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sklopné postranice po celé délce s dostatečnou ochranou pacienta před pádem či zaklíněním s možností aretace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| postranice nastavitelné min. do 3 výškových úrovní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška čel a postranic min. 80 cm nad povrchem ložné plochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka s centrálním ovládáním brzd, průměr minimálně 125 mm, | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| univerzální lišty a držáky na příslušenství | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| infuzní stojan, výškově stavitelný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lůžko včetně pasivní antidekubitní matrace (nepropustný prodyšný potah, hustota jádra min. 33 kg /m3, výška min. 10 cm, nosnost min. 70 kg, ošetřené švy proti zatékání) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného laboratorního přístroje. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |