|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Popis** | **MJ** | **Výměra bez ztr.** | **Ztratné** | **Výměra** | **Jedn. cena** | **Cena** | **Sazba DPH** | **DPH** | **Cena s DPH** |  |
| **SO 103: Chodník (km 20,223-20,273)** |  |  |  |  |  | **0** | **\_** | **0** | **0** |  |
| **001: Zemní práce** |  |  |  |  |  | **0** | **\_** | **0** | **0** |  |
| Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 | m3 | 25,2 | – | 25,2 |  |  | 21 |  |  |  |
| Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 ZKD 1000 m přes 10000 m | m3 | 25,2 | 100,0 | 50,4 |  |  | 21 |  |  |  |
| Nakládání výkopku z hornin tř. 1 až 4 do 100 m3 | m3 | 25,2 | – | 25,2 |  |  | 21 |  |  |  |
| Uložení sypaniny na skládky | m3 | 25,2 | – | 25,2 |  |  | 21 |  |  |  |
| Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné) | t | 25,2 | 70,0 | 42,84 |  |  | 21 |  |  |  |
| Odkopávky a prokopávky nezapažené v hornině tř. 3 objem do 100 m3 | m3 | 25,2 | – | 25,2 |  |  | 21 |  |  |  |
| Příplatek za lepivost u odkopávek v hornině tř. 1 až 3 | m3 | 25,2 | – | 25,2 |  |  | 21 |  |  |  |
| Kácení stromu bez postupného spouštění koruny a kmene D do 0,3 m | kus | 1,0 | – | 1,0 |  |  | 21 |  |  |  |
| Odstranění pařezů D do 0,2 m v rovině a svahu 1:5 s odklizením do 20 m a zasypáním jámy | kus | 1,0 | – | 1,0 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |
| **005: Komunikace** |  |  |  |  |  | **0** | **\_** | **0** | **0** |  |
| Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl 150 mm | m2 | 126,0 | – | 126,0 |  |  | 21 |  |  |  |
| Kladení zámkové dlažby komunikací pro pěší tl 60 mm skupiny B pl do 100 m2 | m2 | 126,0 | – | 126,0 |  |  | 21 |  |  |  |
| Dlažba zámková H-PROFIL kraj HBB 20x16,5x6 cm přírodní | m2 | 126,0 | 10,0 | 138,6 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |
| **009: Ostatní konstrukce a práce** |  |  |  |  |  | **0** | **\_** | **0** | **0** |  |
| Osazení chodníkového obrubníku betonového stojatého s boční opěrou do lože z betonu prostého | m | 63,0 | – | 63,0 |  |  | 21 |  |  |  |
| Obrubník betonový chodníkový ABO 13-10 100x10x25 cm | kus | 63,0 | 5,0 | 66,15 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | ***\_*** |  |  |  |
| **099: Přesun hmot HSV** |  |  |  |  |  | **0** | **\_** | **0** | **0** |  |
| Přesun hmot pro pozemní komunikace s krytem dlážděným | t | 74,455 | – | 74,455 |  |  | 21 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |