**Příloha kupní smlouvy č. 2 – Specifikace zboží**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Kanyly tracheální a tracheostomické 2**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Kanyla tracheostomická s manžetou, sání nad manžetou** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| transparentní, netoxický, thermosensitivní materiál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rentgenokontrastní proužek po celé délce kanyly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hladké tělo kanyly pro minimalizaci usazení nečistot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| úhel zahnutí 105° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| měkký kulatý hrot | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| informace o velikosti kanyly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nízkotlaká, velkoobjemová manžeta pro efektivní utěsnění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| průhledná integrovaná sací linka pro sání nad manžetou zakončená konektorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| integrovaná sací linka umožňuje plynulé sání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| linka pro nafouknutí manžety opatřena balónkem a jednocestným regulačním ventilem s ochranným uzávěrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| integrovaný konektor 15 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| dutý obturator se zakulacenou špičkou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| návod k použití a instrukce dostupné v českém jazyce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odnímatelný fixační krční pásek, dostatečně široký | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| velikost tracheostomických kanyl: 7, 8, 9, 10 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |