**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Odběrové váhy 4ks**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Splnění závazných charakteristik a požadavků popíše uchazeč v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží relevantními dokumenty ve své nabídce**.** Specifické požadavky je třeba doložit technickým listem výrobku.

Nabízené plnění musí splňovat technické požadavky dle platné legislativy

## Technické parametry

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **4 ks Odběrových vah pro HTO Svitavské nemocnice** | | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** | |
| **Odběrové váhy 4 ks** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| umožňující obousměrný bezdrátový přenos dat a komunikaci z váhy do PC pomocí SW a následně do informačního systému transfuzního oddělení. Všechny nabízené přístroje musí mít certifikaci EC. Odběrové váhy určené pro odběry plné krve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Technická specifikace:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vysoká přesnost, odchylka méně než 1% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - vysoká bezpečnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - jednoduché a intuitivní ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezpečnostní svorka neustále zajišťující uzavřený systém | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - bezdrátový přenos dat (až 100 m v budově) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW v ČJ jak na přístroji tak v PC | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW pro komunikaci s IS krevní banky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Identifikace odběrů přes čárový kód, možnost nastavení parametrů např.: číslo dárce, šarže vaku, číslo obsluhy, kód výsledku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - SW musí zpracovávat a archivovat veškerá data, včetně záznamu poruchových a alarmových stavů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - nastavení objemů odebírané krve dle požadavků oddělení a nastavitelný po jednom ml | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - akustická i optická signalizace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - Min. ovládací panel na přístroji | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - automatické nulování hmotnosti prázdného vaku po vložení vaku na váhu a aktivaci odběrového programu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - homogenní míchání odebrané krve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - autodetekční čtečka čárových kódů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - váha vybavena vnitřní pamětí na min. 100 odběrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **-** záložní dobíjecí akumulátor umožňující min. 70 odběrů např. při mobilních odběrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - velká a hluboká mísa (vhodná i pro pětivaky s filtrem) s držákem filtrů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| - plně modifikovatelný systém pro úpravu nastavení odběrových programů dle požadavků transfuzního oddělení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

POKUD TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

TOLERANCE NA ČÍSELNÉ PARAMETRY, KTERÉ NEJSOU OZNAČENY JAKO MINIMÁLNÍ ČI MAXIMÁLNÍ +/- 10%.

| Další podmínky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |