**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 8**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Infuzní a transfuzní sety

**Název části 8 veřejné zakázky:**

**Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnického materiálu.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Infuzní souprava pro tlakovou infuzi k použití v infuzních pumpách OPTIMA PT, OPTIMA PT CZ,MODULE MVP, INFUZOMAT P, délka hadičky 150cm** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kompatibilita setu dle návodu k použití pumpy, případně čestné prohlášení vydané výrobcem infuzní pumpy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| transparentní hadička min 150cm s Luer Lock konektorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| universální napichovací hrot pro láhev i vak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| transparentní kapací komůrka s 15um kapalinovým filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrálně umístěný kroužek u kapací komůrky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| integrované zavzdušnění s hydrofobním membránovým bakteriálním filtrem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| regulátor průtoku (tlačka s kolečkem) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| při regulaci průtoku jemná manipulace bez větší námahy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tlačka bezpečně držící v nastavené pozici | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| měkký materiál kapací komůrky pro snadné nastavení hladinky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| bez přítomnosti ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |