**Technické požadavky na provedení a vybavení**

**Vyplněná příloha Technické požadavky na provedení a vybavení tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka sanitních vozů**

**Požadavky na technické provedení a vybavení vozidla pro přepravu pacientů.**

V souladu se zadávací dokumentací musí nabídka obsahovat specifikaci nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem v rámci zadávacích podmínek. Způsob splnění závazných charakteristik a požadavků popíše dodavatel v níže uvedené tabulce u všech požadavků a doloží je relevantními dokumenty ve své nabídce**.**

**Vozidlo s uzavřenou skříňovou karoserií schválené pro provoz na pozemních komunikacích.**

**Sanitní vozidlo pro převoz pacientů: (Vyhl. MZ č.296/2012 Sb. v platném znění), typové označení A2**

**Vozidlo bude splňovat vyhl. MZ č.296/2012 Sb. v platném znění a normu ČSN EN 1789 + A2 v platném znění.** Zadavatel nepožaduje splnění vybavení podle výše uvedené vyhlášky a normy v položkách, které již vlastní. Jedná se o následující položky: automatický defibrilátor, zádržný systém pro děti, transportní plachta, přikrývky a lůžkoviny, ruční dýchací přístroj apod. Zadavatel požaduje, pouze vybavení viz níže.

| **Položka veřejné zakázky** | **Sanitní vůz pro přepravu pacientů – 2 ks** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **1. Motorizace, rozměry** |  |  |
| Vozidlo splňuje minimální emisní limity EURO pro vozidla M1 a N1 = EURO 6 a maximální spotřebu motorové nafty pro vozidlo musí splňovat Nařízení vlády 173/2016 Sb., o stanovení závazných podmínek pro veřejné zakázky na pořízení silničních vozidel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální výška vozidla 2300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální rozvor 3300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Palivo nafta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon motoru minimálně 90 kW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přední pohon | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální převodovka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **2. Technická vybavenost, karoserie** |  |  |
| Základní barva vozidla - bílá | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kotoučové brzdy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ABS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontrola tlaku v pneumatikách - TPMS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektronická stabilizace ESP | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Protiskluzová regulace TCS | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Asistent pro rozjezd do svahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rozdělovač brzdné síly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Posilovač řízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Palubní počítač | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Imobilizér | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tempomat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Airbag řidiče a spolujezdce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Lapače nečistot vpředu i vzadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zvuková signalizace zařazené zpátečky – mimo řešení formou umístění zvukové žárovky do zpětných světel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Prosklení sanitního prostoru po celém obvodu vozidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pevná přepážka mezi kabinou řidiče a sanitním prostorem opatřená větším posuvným okénkem pro dorozumívání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zadní vzhůru výklopné dveře s okny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Boční nástupní prostor – posuvné boční dveře vpravo ve směru jízdy s posuvným nebo výklopným oknem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **3. Komfort posádky vozidla** |  |  |
| Vnější zpětná zrcátka – nastavitelná a vyhřívaná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přední mlhová světla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samočinná aktivace světel pro denní svícení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Klimatizace kabiny řidiče | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Elektricky stahovaná okénka předních dveří | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Centrální zamykání s dálkovým ovládáním | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Autorádio s bluetooth handsfree | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvousedadlo spolujezdce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Minimální počet klíčů vozidla: 2 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Osvětlené přídavné ovládací prvky (topení, světlo amb. prostoru, světelná a zvuková signalizace atd.) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **4. Ambulantní prostor** |  |  |
| Nezávislá klimatizace prostoru pro pacienty s termostatem ovládaná z kabiny řidiče (ovládání nesmí být společné s ovládáním klimatizace kabiny řidiče) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nezávislé naftové topení prostoru pro pacienty s termostatem ovládané z kabiny řidiče (ovládání nesmí být společné s ovládáním topení kabiny řidiče). Topení nesmí být závislé na teplotě a chodu motoru! Výduchy teplého vzduchu musí být na nohy převážených pacientů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Střešní ventilátor obousměrný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkonné LED osvětlení ambulantního prostoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Obložení prostoru pro pacienty dobře omyvatelným a dezinfikovatelným materiálem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Protiskluzová podlaha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontejner na zdravotní odpad upevněný v zadní části vozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Odpadkový koš upevněný v zadní části vozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výklopný nástupní schod u bočních dveří v maximální možné šířce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sedadla (dvousedadlo) s bezpečnostními pásy pro 2 sedící pacienty v sanitním prostoru musí splňovat ČSN EN 1789 + A2 v platném znění (sedadla po směru jízdy před lehátkem). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sedadlo s bezpečnostními pásy 1 sedícího pacienta v sanitním prostoru musí splňovat ČSN EN 1789 + A2 v platném znění (sedadlo po směru jízdy před transportním křeslem). |  |  |
| Držák pro tlakovou přenosnou láhev O2 o obsahu 2 litry s příslušenstvím. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| U řidiče optická signalizace otevřených dveří prostoru pro pacienty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akustická signalizace z ambulantního sanitního prostoru k řidiči – bzučák | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Akustická i optická signalizace nezajištěných bezpečnostních pásů všech napevno upevněných sedadel ambulantního prostoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Stropní držák infuzí – min. 2 háčky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Trubková madla pro nastupování po obou stranách bočních dveří musí mít min. délku 800 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Madlo před dvousedadlem na přepážce mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Madlo nad lehátkem v min. délce 150 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Madlo na pravé straně zadního ambulantního prostoru (po pravé straně zadních výsuvných sedadel) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tepelná a akustická izolace sanitního prostoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Olištování a zatmelení spojů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přídavná elektroinstalace 12 V včetně jištění, dvě zásuvky 12 V v ambulantním prostoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zásuvka 12 V v ambulantním prostoru (standartní zásuvka autozapalovače) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zmatnění oken zadního sanitního prostoru bude provedeno tmavou folií, která je  z vnitřního prostoru sanitky průhledná a odpovídající platným normám a vyhláškám | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úložný prostor pod lehátkem přístupný po otevření zadních dveří. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Na přepážce mezi kabinou řidiče a ambulantním prostorem budou vhodně, ze strany ambulantního prostoru, umístěny samolepky upozorňující na povinnost se ve vozidle připoutat a zákaz kouření. Upozornění bude vyvedeno textem i symbolem (graficky). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **5.** **Transportní technika, výstražné zařízení** |  |  |
| Nosítka s nosným zařízením na jejich upevnění s možností polohování do polohy v polosedě, odnímatelné od podvozku a nájezdovou výškou 70 cm. Dále s polohovatelným výškově nastavitelným (min. 7 výš. pozic) vystřelovacím podvozkem“ – z důvodu nakládání a transportu pacienta jednou osobou, matrace včetně podhlavníku (anatomicky tvarovaného polštáře), minimální nosnost 250 kg - MEDIROL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1ks pojízdné transportní křeslo s upínacím mechanismem na podlaze vozu – umístění po směru jízdy s výklopnou rampou pro nakládání v zadní části vozu, čtyřbodovými bezpečnostními pásy, loketními opěrkami, opěrkou hlavy a výsuvnými madly, minimální nosnost 200 kg - MEDIROL | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rampa pro nakládání v zadní části vozu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výstražný LED modrý maják 2 ks s montáží v přední a zadní části vozidla. Ovládání světelného zařízení z kabiny řidiče. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tří tónová siréna s reproduktorem a vhodnou montáží ve vozidle. Ovládání sirény z kabiny řidiče. |  |  |
| **6. Polepy** |  |  |
| Výstražný pruh po celém obvodu vozidla. Materiál: mikrospektrální reflexní jednovrstvá fluorescenční oranžová tř. odrazivosti 2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Znaky modré hvězdy života na přední kapotě, bočních, zadních oknech a na střeše  Materiál: modrý reflexní materiál tř. odrazivosti 1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nápis „AMBULANCE“- Materiál: tř. odrazivosti 1 v barevném kontrastu s pozadím na masce, po stranách a na zadní části vozidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Název provozovatele se znakem nemocnice v barevném kontrastu s pozadím na dveřích řidiče i spolujezdce o min. exteriérové stálosti barev 5 let | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Na zadních dveřích bude vhodně umístěna voděodolná samolepka informující o umístění 1ks kyslíkové lahve ve vozidle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polepy vozidla budou realizovány dle přiložených fotografií v příloze č 1. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **7. Ostatní požadavky** |  |  |
| Sada náhradních dílů k sanitnímu vozidlu (žárovky, pojistky apod.), tažné lano | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hasicí přístroj 2 kg umístěný v kabině řidiče | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatný přenosný LED reflektor (lampa) pro vyhledávání v terénu. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Montáž GPS lokátoru (lokátor dodá zadavatel) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |