**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stojany pro Orlickoústeckou nemocnici

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Vozík dvoupodlažní nerezový, mobilní**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík dvoupodlažní nerezový, mobilní – 76 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| zajištění maximální stability | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2-podlažní provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| horní deska lisovaná se zaoblenými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| možnost desinfekce, upraven tak, aby při čištění nedocházelo k ulpívání čistících materiálů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| velikost půdorysu: š 80 cm x h 63 cm x v 79 cm - tolerance 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce: nerez ocel AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tloušťka materiálu plat - 0,8 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plato s prolisem 1,2 cm (nosnost: 50 kg) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antirezonanční výztuha, tichá kola | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x kvalitní plastové bezestopé otočné kolo d=12,5 cm s měkkým běhounem, 2x brzda; plast. nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost: 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |