**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stojany pro Orlickoústeckou nemocnici

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Vozík resuscitační**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík resuscitační – 29 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| 9x plastový výklopní box včetně stojen | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| infuzní držák | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák rukavic na 100 ks | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| otočný stolek se zajišťovacími pásy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák kontejneru na použité jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odkládací kapsa na dokumenty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sklopný stolek s prolisem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odlamovač ampulí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák kyslíkové lahve | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvková lišta, 2 x zásuvka v 12 cm, 1x zásuvka v 20 cm,1x volný prostor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| resuscitační podložka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| velikost půdorysu: š 75 cm x h 55 cm x v 197 cm (k inf.držáku), v 105 (stolek) -tolerance 10% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce: nerezová ocel AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prac. deska: nerez ocel - prolis 1,2 cm s ochrannými rohy; nosnost: 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prachotěsná MS zásuvka: kompaktní plast. čelo (ABS), MS koše lze rozdělit příčkami; nosnost: 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| teleskopické kuličkové plnovýsuvy s dotahem a dotlumením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tlačné madlo : nerezová ocel AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrální zamykání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastová madla zásuvek s možností barevného rozlišení dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x kvalitní plastové kolo d=12,5 cm; 2x brzda; plastové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost: 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |