**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Část 1: Kompresy a tampony z gázy sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komprese z gázy sterilní |  | • 8 vrstev |
|  |  | • sterilní |
|  |  | • min.17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • savý |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |
| Tampony gázové stáčené sterilní |  | • stáčené z gázových přířezů |
|  |  | • sterilní |
|  |  | • min.17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |

**Část 2: Roušky břišní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Roušky břišní - sterilní |  | • sterilní |
|  |  | • 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem |
|  |  | • min. 17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 12% |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |
|  |  | • předepraný |
|  |  | • vysoce savá |
|  |  | • měkká |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • s RTG kontrastní páskou a tkanicí |
| Roušky břišní - nesterilní |  | • nesterilní |
|  |  | • 4 vrstvé, prošité po obvodu a křížem |
|  |  | • min. 17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 12% |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |
|  |  | • předepraný |
|  |  | • baleno maximálně po 200ks |
|  |  | • vysoce savá |
|  |  | • měkká |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • s RTG kontrastní páskou a tkanicí |

**Část 3: Ostatní gázové výrobky**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ostatní gázové výrobky sterilní |  | • sterilní |
|  |  | • min. 17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |
| Ostatní gázové výrobky nesterilní |  | • nesterilní |
|  |  | • min. 17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 10% |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |

**Část 4: Kompresy a tampony z gázy nesterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komprese z gázy nesterilní |  | • 8 vrstev |
|  |  | • nesterilní |
|  |  | • min.17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • savý |
|  |  | • baleno maximálně po 100ks |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |
| Tampony gázové stáčené nesterilní |  | • stáčené z gázových přířezů |
|  |  | • nesterilní |
|  |  | • min.17 vláken/cm2 |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • baleno maximálně po 100ks |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • materiál 100% bavlna, hydrofilní gáza |

**Část 5: Výrobky z netkaného textilu**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komprese z netkaného textilu, sterilní |  | • sterilní |
|  |  | • min. 4 vrstvy |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • savý |
|  |  | • plošná hmotnost min. 30g/m2 |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • min. 50% viskóza |
| Komprese z netkaného textilu, nesterilní |  | • nesterilní |
|  |  | • min. 4 vrstvy |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • savý |
|  |  | • plošná hmotnost min. 30g/m2 |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • baleno maximálně po 100ks |
|  |  | • min. 50% viskóza |

**Část 6: Kompresy s vysokou savostí**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Komprese s vysokou savostí, sterilní |  | • sterilní |
|  |  | • savé jádro z drcené celulozy nebo viskózy |
|  |  | • povrch z dvojité vrstvy netkané textilie |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • vysoká savost |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • proužek indikující vnější stranu krytí |
| Komprese s vysokou savostí, nesterilní |  | • nesterilní |
|  |  | • savé jádro z drcené celulozy nebo viskózy |
|  |  | • povrch z dvojité vrstvy netkané textilie |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
|  |  | • prodyšný, měkký |
|  |  | • vysoká savost |
|  |  | • proužek indikující vnější stranu krytí |
|  |  | • bez uvolňujících se vláken |
|  |  | • baleno maximálně po 50ks |

**Část 7: Polstrovací obvazy pod sádru, vatové**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E.1. Polstrovací obvaz pod sádru, vatový |  | • syntetická vata |
|  |  | • tloušťka vrstvy 1,5-2mm |
|  |  | • pružný |
|  |  | • měkký |
|  |  | • prodyšný |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |

**Část 8: Vata buničitá**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| E.2. Vata buničitá, 100% celulóza |  | • 100% celulóza, krepová |
|  |  | • vysoká savost |
|  |  | • bezprašná |
|  |  | • lehce oddělitelné čtverečky |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |
| E.3. Vata buničitá, 100% celulóza, sterilní |  | • sterilní |
|  |  | • 100% celulóza, krepová |
|  |  | • vysoká savost |
|  |  | • bezprašná |
|  |  | • tolerance rozměrů +/- 5% |