**Příloha č. 4 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 6**

**Vyplněná příloha č. 4 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka přístrojů pro fyzikální medicínu a rehabilitaci opakované znovuvyhlášení částí 2 a 6**

#### Název části 6 veřejné zakázky

### Diatermie

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Diatermie typ I. – krátkovlnná (1 ks Svitavy)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Min. 2 kanálový přístroj pro pulsní krátkovlnnou diatermii vč. 2ks induktivních elektrod a kabelů k připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kontinuální i pulzní nastavení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x robustní rameno s klouby pro nastavení do všech léčebních pozic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon v kontinuálním režimu min. 200 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon v pulsním režimu min. 400 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přednastavené protokoly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pulzní frekvence min. 30 – 300 Hz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka pulzu min. 200 – 600 μs | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nastavitelný čas terapie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Včetně přístrojového stolku a kabelů pro připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks kapacitní elektroda průměr min. 120 mm vč. kabelů pro připojení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks gumová elektroda o rozměru min. 120 x 180 mm vč. podložek s návleky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kapacitní elektroda průměr min. 80 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Diatermie typ II. - mikrovlnná (1 ks Svitavy)** | |
| --- | --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Přístroj pro kontinuální a pulzní mikrovlnnou terapii | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Robustní rameno s klouby pro nastavení do všech léčebních pozic | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Špičkový výkon min. 1500 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Výkon v kontinuálním režimu min. 250 W | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Řídící jednotka s displejem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství:** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 2 typy zářičů (1x velkoplošný) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájecí kabely k zářičům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ochranné brýle | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.

##### B) Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |
| Splnění všech ostatních závazných podmínek předepsaných platnou legislativou. | (doplní dodavatel) |