**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Dodávka lůžkového vybavení a aktivních antidekubitních matrací

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Aktivní matrace**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Aktivní antidekubitní matrace 1 - 26 ks** **(Chrudimská nemocnice)** |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| dynamický systém pro prevenci a podporu léčby dekubitu až 4. stupně pro pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku proleženin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sytém alternace 1 ku 2.  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| multi zónová matrace se 3 samostatnými zónami (hlava/tělo/paty) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| primárně automatické nastavení tlaku v souladu s rozložením hmotnosti pacienta, manuální možnost upravení tlaku v celách pro větší komfort pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení módu konstantě nízkého tlaku, alternace, podpory sedu, maximálního nafouknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické zapnutí funkce podpory sedu, v případě napolohování zádového dílu o ≥ 30o. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transportní mód, matrace bez kompresoru zůstane nafouknuta minimálně 8 hodin po odpojení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení délky cyklu alternace  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR - rychlé vypuštění matrace v případě resuscitace, otočný ventil pro bleskurychlé vypuštění matrace do 15 sec nebo rychlé vypuštění všech cel a systémů matrace pomocí odpojitelného konektoru do 15 sec. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| matrace tvořená ze samostatných odnímatelných cel (min. 20 cel) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost odpojení cel pod patami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| perforace cel v sakrální části | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompresor je zajištěn signalizací nízkého tlaku, výpadku napájení a potřeby servisu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezhlučný a bez vibrační kompresor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednoduché ovládání funkcí kompresoru pomocí jednoho tlačítka  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost uzamčení kompresoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| alarm nízkého tlaku v matraci  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| matraci lze umístit přímo na ložnou plochu lůžka bez použití dalších podložek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snímatelný vrchní potah - paropropustný, voděodolný, antistatický, protiinfekční se zipem ze čtyř stran s ochranou proti znečištění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| potah lze prát na 90oC, desinfikovat roztoky na plochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce cable management – kapsa nebo poutka pro protažení kabelu podél celé délky matrace  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost matrace min.250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr matrace **200 x 85 cm** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška matrace min. 20 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

| **Položka veřejné zakázky** | **Aktivní antidekubitní matrace 2 - 27 ks** **(16 ks Pardubická nemocnice, 11 ks Svitavská nemocnice)** |
| --- | --- |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| dynamický systém pro prevenci a podporu léčby dekubitu až 4. stupně pro pacienty s velmi vysokým rizikem vzniku proleženin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sytém alternace 1 ku 2.  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| multi zónová matrace se 3 samostatnými zónami (hlava/tělo/paty) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| primárně automatické nastavení tlaku v souladu s rozložením hmotnosti pacienta, manuální možnost upravení tlaku v celách pro větší komfort pacienta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení módu konstantě nízkého tlaku, alternace, podpory sedu, maximálního nafouknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| automatické zapnutí funkce podpory sedu, v případě napolohování zádového dílu o ≥ 30o. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| transportní mód, matrace bez kompresoru zůstane nafouknuta minimálně 8 hodin po odpojení. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost nastavení délky cyklu alternace  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CPR - rychlé vypuštění matrace v případě resuscitace, otočný ventil pro bleskurychlé vypuštění matrace do 15 sec nebo rychlé vypuštění všech cel a systémů matrace pomocí odpojitelného konektoru do 15 sec. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| matrace tvořená ze samostatných odnímatelných cel (min. 20 cel) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost odpojení cel pod patami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| perforace cel v sakrální části | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kompresor je zajištěn signalizací nízkého tlaku, výpadku napájení a potřeby servisu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezhlučný a bez vibrační kompresor | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednoduché ovládání funkcí kompresoru pomocí jednoho tlačítka  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost uzamčení kompresoru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| alarm nízkého tlaku v matraci  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| matraci lze umístit přímo na ložnou plochu lůžka bez použití dalších podložek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snímatelný vrchní potah - paropropustný, voděodolný, antistatický, protiinfekční se zipem ze čtyř stran s ochranou proti znečištění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| potah lze prát na 90oC, desinfikovat roztoky na plochy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| funkce cable management – kapsa nebo poutka pro protažení kabelu podél celé délky matrace  | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost matrace min.250 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr matrace **200 x 90 cm** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výška matrace min. 20 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**

1. **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění**

DODAVATEL MÁ POVINNOST VYPLNIT SPLNĚNÍ POŽADAVKU V TABULCE ANO/NE. SPNĚNÍ UVEDENÝCH POŽADAVKŮ POŽADUJE ZADAVATEL V RÁMCI DODÁVKY PŘEDMĚTU PLNĚNÍ.

| **Požadavky, které budou součástí dodávky předmětu plnění** | **Splnění požadavku ANO/NE** |
| --- | --- |
| V záruční době bezplatné provádění všech výrobcem požadovaných či doporučených úkonů (bezpečnostně technické kontroly, validace, kalibrace, servisní a preventivní prohlídky apod.). | (doplní dodavatel) |
| Dodání návodu k použití v ČJ a prohlášení o shodě v papírové i elektronické verzi. | (doplní dodavatel) |
| Provedení zaškolení (instruktáže) obsluhy včetně vyhotovení zápisu. | (doplní dodavatel) |
| Dodání oprávnění školitele (od výrobce) k provádění instruktáže. | (doplní dodavatel) |
| Dodání dokumentace prokazující oprávnění k údržbě dodaného zdravotnického prostředku. | (doplní dodavatel) |