**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Část 1: Ústenka operační**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ústenka operační s úvazky** |  | • 3 vrstvy |
|  |  | • bez skleněných vláken |
|  |  | • netkaná textilie |
|  |  | • netoxická |
|  |  | • hypoalergenní |
|  |  | • prodyšná |
|  |  | • hydrofobní (vodoodpudivá) |
|  |  | • s úvazky  • s tvarovacím kovovým páskem v oblasti nosu (délka 130mm +/- 10mm)  • bakteriální účinnost filtrace je větší nebo se rovná 98%, splnění EN 14683 TYPII  • bez zápachu  • stálobarevná, bez obsahu latexu |

**Část 2: Čepice**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Čepice univerzální - baret** |  | • kruhový průřez s pružným lemem po obvodu (lze i formou KLIPU, harmoniky) |
|  |  | • hypoalergenní |
|  |  | • gramáž min.14g/m2 |
|  |  |  |
| **Čepice operační - baret** |  | • kruhový průřez s pružným lemem po obvodu |
|  |  | • vhodné pro dlouhé i krátké vlasy |
|  |  | • hypoalergenní |
|  |  | • gramáž min.18g/m2 |
|  |  |  |
| **Čepice operační s potítkem, úvazky** |  | • potítko |
| • hypoalergenní |
| • vhodné pro dlouhé i krátké vlasy |
| • úvazky |
| **Čepice operační s potítkem, vzadu do gumičky** |  | • potítko (lze i formou snadno ohrnovacího okraje v čelní oblasti) |
| • hypoalergenní |
| • vhodné pro dlouhé i krátké vlasy |
| • v zadní části guma |
| **Čepice operační s potítkem, úvazky** **formou šátku** |  | • potítko (lze i formou snadno ohrnovacího okraje v čelní oblasti) |
| • hypoalergenní |
| • vhodné pro dlouhé i krátké vlasy |
| • úvazek formou šátku |

**Část 3: Plášť návštěvnický**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plášť jednorázový návštěvnický** |  | • zavazovací, pásky v límci a v pase |
|  |  | • rukávy zakončeny gumkami nebo úplety |
|  |  | • hypoalergenní |
|  |  | • netkaná textilie |
|  |  | • gramáž min. 20g/m2  • universální velkost (M - XL)  • nesterilní |

**Část 4: Plášť operační – standardní kvalita**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Plášť operační sterilní standard vel. M-XXL** |  | • splňují normu EN 13795+A1 a směrnici 93/42/EHS nebo nařízení EU 2017/745 |
|  |  | • tekutiny odpuzující materiál |
|  |  | • bez latexu |
|  |  | • hypoalergenní a antistatický materiál |
|  |  | • odolné proti otěru |
|  |  | • minimálně uvolňující vlákna |
|  |  | • elastické manžety |
|  |  | • s lepenými/svařovanými švy |
|  |  | • vel M-XXL nebo délka 130-160cm  • gramáž min.35g/m2  • stálobarevný  • bez zápachu  • prodyšný, sterilní |

**Část 5: Oděv operační**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oděv operační jednorázový nesterilní (halena + kalhoty) vel- S-XXL** |  | • vysoce odolné proti pronikání tekutin a bakterií |
|  |  | • bez latexu |
|  |  | • hypoalergenní a antistatický materiál, SMS/SMMS |
|  |  | • odolné proti otěru |
|  |  | • minimálně uvolňující vlákna |
|  |  | • prodyšný, nesterilní |
|  |  | • halena krátký rukáv |
|  |  | • bez zápachu  • stálobarevný  • stahovací úvazky v tunýlku kalhot  • vel.S-XXL  • gramáž 35g/m2 |

**Část 6: Oděv pro pacienty - anděl**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Oděv pro pacienta před operací (ANDĚL)** |  | • tunika vázaná zezadu |
|  |  | • hypoalergenní a antistatický materiál |
|  |  | • krátký rukáv |
|  |  | • univerzální velikost |
|  |  | • stálobarevný |
|  |  | • bez zápachu |
|  |  | • neprůsvitný |
|  |  | • prodyšný, nesterilní |