**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 5**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 5 veřejné zakázky:**

**Vozík vizitový**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík vizitový s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace (formát A4) – 17 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| orientační rozměry: 750 x 650 x 1020 mm - tolerance +/- 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou a antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost pracovní desky min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prachotěsná zásuvka s vyjímatelným plastovým košem (ABS) s možností rozdělení pomocí vyjímatelných příček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost zásuvky s vyjímatelným košem min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. L (výška 12 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. M (výška 20 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x ocelová zásuvka s pořadačem na 16 složek zdravotní dokumentace (formát A4) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| vyjímatelné příčky, nosnost zásuvky na dokumentaci min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| možnost barevného provedení čel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky jsou osazeny plastovými madly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| možnost barevného provedení madel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvka osazena teleskopickými kuličkovými plnovýsuvy s dotahem a dotlumením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrální zamykání zásuvek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tlačné madlo z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x otočné plastové kolo o průměru 125 mm, 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastové rohové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |