**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 8**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 8 veřejné zakázky:**

**Vozík na špinavé prádlo/odpad**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík na špinavé prádlo/odpad, 1 vak + víko, nožní ovládání – 161 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 460 x 480 x 1010 mm - tolerance +/- 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce vozíku z oceli s šedou práškovou barvou a antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x sklopný držák vaku včetně podpěry, nosnost min. 30 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| objem min. 80 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kvalitní plastové víko ~~s možností barvy~~, **barevné provedení** dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x otočné plastové kolo o průměru 75 mm, **z toho** 2 kolečka s brzdou nebo brzda působící na 2 kolečka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nehlučná kolečka nezanechávající stopu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nožní ovládání vík | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost 30 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |