**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 4**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro Pardubickou nemocnici

**Název části 4 veřejné zakázky:**

**Vozík převazový**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík převazový (pracovní plocha, 3x zásuvka uzamykatelná, nástavba, přísl.) – 17 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| ~~orientační~~ rozměry: 750 x 550x 860 mm + příslušenství - tolerance +/- 5% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce vozíku z oceli s práškovou barvou šedá RAL7042 s antivibrační výztuhou a antimikrobiálním povrchem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní deska z nerezové oceli AISI304 s prolisem 1,2 cm se čtyřmi zaoblenými ochrannými rohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost pracovní desky min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| prachotěsná plechová zásuvka s práškovou barvou RAL7042 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nosnost plechové zásuvky min. 20 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. S (výška 4,5 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. M (výška 12 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 1 x zásuvka vel. L (výška 36 cm) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvka kryta kompaktním čelem z tvrzeného plastu (ABS) se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ~~možnost barevného~~ **barevné** provedení čel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ~~možnost barevného~~ **barevné** provedení madel zásuvek dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| zásuvky osazeny teleskopickým kuličkovým plnovýsuvem s dotahem a dotlumením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tlačné madlo z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| centrální zamykání zásuvek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x otočné plastové kolo o průměru 125 mm, z toho 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plastové rohové nárazníky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost 150 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| **příslušenství:** |  | | |
| vyjímatelný plastový odpadkový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výškově stavitelný držák na 200 ks rukavic z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držák kontejneru na použité jehly | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kapsa na dokumenty z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nástavba: sada čtyř výklopných boxů v jedné řadě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |