**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 3**

**Název veřejné zakázky:**

Vybavení stravovacího provozu

**Název části 3 veřejné zakázky:**

Šoker

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

**Šokový zchlazovač a zmrazovač včetně montáže – 1 ks**

* Šokový zchlazovač/zmrazovač vhodný pro zavážecí vozík z konvektomatu, s plně dotykovým displejem v českém jazyce.
* Vhodný pro GN nádoby, pekařské plechy 600x400 mm nebo banketové vozíky.
* Kapacita: zchlazování min. 150 kg; zmrazování min. 120 kg.
* Systém distribuce vzduchu pro dosažení maximálního výkonu.
* Zchlazovací/zmrazovací režimy: Automatické (10 skupin pokrmům. se 100+ různými předinstalovanými variantami); Programovací (až 1000 programů lze uložit a organizovat v 16 různých kategoriích); Manuální (Soft zchlazování, Hard zchlazování, zmrazování, skladování, turbo zchlazení a teplé cykly); Speciální cykly (kynutí, odložené kynutí, rychlé rozmrazení).
* Speciální funkce: časovač zchlazování/zmrazování, přizpůsobení uživatelského rozhraní, odhad zbývajícího času pro sondou řízené cykly.
* Automatické a ruční odmrazování a sušení.
* USB port pro stahování HACCP dat, programů a nastavení.
* 3-bodová teplotní pokrmová sonda.
* Konstrukce z nerezové oceli.
* Vnitřní zaoblené rohy.
* Vestavěná chladicí jednotka.
* Chladivo: R452a.
* Výkon garantován při okolní teplotě + 43 ° C (klimatická třída 5).
* Rozměry a příkon je maximální.