**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Pracovní obuv

#### Název části 2 veřejné zakázky:

#### Obuv na operační sál

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obuv na operační sál bez pásku** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| vyrobeno z PU materiálu, pevná a pohodlná stélka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antibakteriální, pratelná až na 80 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| větrací otvory – prodyšnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| varianta bez pásku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozsah velikostí: 35 – 47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výběr barev dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| EN ISO 20347:2012 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Ilustrační obrázek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obuv na operační s páskem kolem paty** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| vyrobeno z PU materiálu, pevná a pohodlná stélka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antibakteriální, pratelná až na 80 °C | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| větrací otvory – prodyšnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| varianta s páskem kolem paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozsah velikostí: 35 – 47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| výběr barev dle vzorníku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| EN ISO 20347:2012 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| Ilustrační obrázek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |