**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Část 1: Stříkačky injekční dvoudílné**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stříkačky injekční dvoudílné** |  | * stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1, uchazeč doplní prohlášení o shodě |
|  |  | * průhledný zásobník pro plnou vizuální kontrolu obsahu |
|  |  | * standardní graduování |
|  |  | * kontrastní a čitelná stupnice na válci odolná proti otěru (nesmyvatelná) |
|  |  | * lehce ovladatelný, těsnící a pevný píst, snadná manipulace |
|  |  | * zajištění příruby proti náhodnému odstranění pístu |
|  |  | * bez obsahu latexu a ftalátů |
|  |  | * apyrogenní, netoxické * jednotlivé balení, papír/folie * sterilní |

**Část 2: Stříkačky lavážní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stříkačky lavážní** |  | * stříkačky musí splňovat veškeré požadavky normy ČSN EN ISO 7886-1, uchazeč doplní prohlášení o shodě |
|  |  | * průhledný zásobník pro plnou vizuální kontrolu obsahu |
|  |  | * standardní graduování |
|  |  | * kontrastní a čitelná stupnice na válci odolná proti otěru (nesmyvatelná) |
|  |  | * lehce ovladatelný, těsnící a pevný píst, snadná manipulace |
|  |  | * zajištění příruby proti náhodnému odstranění pístu |
|  |  | * bez obsahu latexu a ftalátů |
|  |  | * apyrogenní, netoxické * jednotlivé balení, papír/folie * sterilní |

**Část 3: Stříkačky inzulínové**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Stříkačky inzulínové** |  | * ostrý hrot jehly |
|  |  | * délka jehly 12-13 mm |
|  |  | * ochranný kryt na konci jehly |
|  |  | * průhledný zásobník pro plnou vizuální kontrolu obsahu |
|  |  | * těsnění v podobě dvojitého prstence na zarážce pístu v horní části pístu |
|  |  | * hladký posun pístu díky gumovému těsnění |
|  |  | * zajištění příruby proti náhodnému odstranění pístu |
|  |  | * graduace mililitry * kontrastní a čitelná stupnice na válci odolná proti otěru (nesmyvatelná) * bez obsahu latexu a ftalátů * apyrogenní, netoxické * jednotlivě balené, papír/folie * sterilní |

**Část 4: Jehly injekční**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Jehly injekční** |  | * tenkostěnná jehla z nerezové oceli dle ČSN EN ISO 9626 |
|  |  | * broušený úkos jehly |
|  |  | * ostrý hrot pro snadnou penetraci kůže |
|  |  | * pevná, neohebná, hladký povrch po celé délce |
|  |  | * netoxická, apyrogenní |
|  |  | * jednotlivě balené, papír/folie s peel efektem |
|  |  | * sterilní |
|  |  | * hrdla jehly zbarvená dle kódu ISO (snadné určení velikosti jehly) * bez latexu, bez ftalátů * jednotlivě balené, papír/folie * tolerance délky jehly +/- 10% |