**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky:**

**Obvazový materiál, obinadla**

**Část 1: Obinadlo elastické krátkotažné**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo elastické krátkotažné** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| tažnost 60-90% | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoký pracovní(v chůzi 50-85mmHg) a nízký klidový tlak(v leže30mm Hg) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| trvale elastické, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj (tkaný) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsah bavlny minimálně 40 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez obsahu latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilizace možná vodní parou/EO | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost v napnutém stavu 90 g/m2 +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 2: Obinadlo elastické dlouhotažné**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo elastické dlouhotažné** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| minimální tažnost 130-170 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoký klidový, nízký pracovní tlak | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj(tkaný) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez obsahu latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obsah bavlny min. 60 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost v napnutém stavu 75 g/m2 +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilizace možná vodní párou/EO | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 3: Obinadlo elastické fixační s kohezivním účinkem**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo elastické fixační s kohezivním účinkem** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kohesivní účinek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšné, savé | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| není třeba konečné upevnění, opakovaně přilne samo na sebe, neuvolňuje se, nelepí se na kůži | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podélně i příčně elastické | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pružné i při opakovaném nošení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 4: Obinadlo hydrofilní pletené**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo hydrofilní pletené** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pletené v šíři | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 5: Obinadlo elastické fixační**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo elastické fixační** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| tažnost 100 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| z měkké tkaniny, jemná pórovitá struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savé, prodyšné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevný a netřepivý okraj | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí se bortit při zatížení postižené oblasti pohybem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká elasticita i při delším používání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 6: Obinadlo tubulární elastické síťové**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo tubulární elastické síťové** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| síťový obvaz ve formě tubusu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoce elastický se širokými oky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při nástřihu se nesmí trhat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| určené k rychlé fixaci krytí ran | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 7: Obvaz hadicový pod sádru**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obvaz hadicový pod sádru** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| podvlek pro sádrové a syntetické obvazy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bezešvý, pletený hadicový obvaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vysoká příčná i podélná pružnost | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost sterilizovat | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 8: Obinadlo sádrové**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obinadlo sádrové** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| pro střední až extrémně silnou stabilizaci | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| krémová konzistence, pórovitá struktura | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosný gázový materiál musí obsahovat dostatečné množství přírodní sádry po obou stranách | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při dotáčení musí vrstvy dobře přilnout | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| doba tuhnutí max. do 5 minut | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zhotovená sádra nesmí praskat a drolit se | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| plošná hmotnost 550 g/m2 +/- 75 g/m2 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při namočení nesmí docházet k nadměrnému vyplavení sádry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 9: Longeta sádrová**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 9:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Longeta sádrová** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| slouží jako dlaha zajišťující větší pevnost připevněním shora na sádrový obvaz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| gázový nosný materiál | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 10: Šátek trojcípý**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 10:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Šátek trojcípý** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměr 96 x 136 – 143 x 96cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyrobený z netkaného textilu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| elastický | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednotlivě balený | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |