**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 3**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem

**Název části 3 veřejné zakázky:**

**Instrumentační stolky**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Instrumentační stolek – 4 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 480 x 640 x nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm, tolerance +/- 5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| vnitřní rozměry pracovní desky: min. 580 x 420 mm, s prolisem, nosnost každé desky min. 10 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočné plastové dvouřadé kolo o průměru min. 60 mm, z toho 2 kola s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| sterilizace parou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stolek instrumentační s nastavitelnou výškou – 7 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 560 x 800 x nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm, tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hydraulický zdvih s nožním ovládáním - zdvih min. 400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry odkládací plochy: 640 x 480 mm, tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně desky z nerez oceli, AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| stabilní konstrukce s nohou a čtyřmi rameny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezavějící, nekorodující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezová deska s prolisem se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plato otočné o 360° s aretací, snímatelné, přenosné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rovnoměrné zatížení desky min. 30 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení vozíku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočné plastové kolo o průměru min. 60 mm s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Instrumentační stolek prodloužený – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 670 x 1 090 x nastavitelná výška v min. rozsahu 900 – 1 300 mm, tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozsah zdvihu min. 400 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| stolek na odkládání nástrojů s hydraulickým přestavením výšky, s velkou pracovní plochou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezavějící, nekorodující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pracovní deska s prolisem min. 120 mm se zaoblenými rohy a hranami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměr pracovní desky: min. rozměry 1 000 x 590 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| hydraulický systém zdvihu, ochrana před únikem kapaliny | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočné plastové kolo o průměru min. 70 mm s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |