**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 4**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky a stolky pro centrální urgentní příjem

**Název části 4 veřejné zakázky:**

**Vozíky**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík nástrojový jednopodlažní – 18 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 750/550/780 mm tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celonerezové provedení konstrukce vozíku včetně plata z nerez oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| plato s prolisem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rovnoměrná zatížitelnost nerezového plata min. 50 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antirezonanční výztuha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| nerezavějící, nekorodující | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| odolnost dezinfekcím běžně používaným v nemocničním zařízení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočná kola o průměru min. 65 mm, z toho 2 s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kolečka s ochranou proti namotávání nití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| antistatické provedení koleček | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík dvoupodlažní servírovací – 10 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 800/600/890 mm tolerance +/-5 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celosvařená konstrukce z nerez oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2x police s prolisem min. 120 mm, nosnost každé police min. 50 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| manipulační rukojeť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rezistentní proti běžným dezinfekčním prostředkům | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4x otočné plastové bezestopé kolo o průměru min. 12 mm, z toho 2 kola s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ochranné nárazníkové prvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| max. zatížení vozíku 120 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |