**Příloha č.1**

**k výzvě k podání nabídek zakázku malého rozsahu**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název výzvy: | **Cisterna na vodu** |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail kontaktního pracovníka: |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč bez DPH**  |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč vč. DPH**  |  |

Přehled požadovaných parametrů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | skutečnost | Splněno A/N |
| **Parametry:*** Objem min. 5000 litrů
* Nádrž a nosná konstrukce pozinkovaná
* Nádrž pozinkovaná vně i uvnitř, povrchová úprava žárovým pozinkováním
* Sací tlaková hadice 110 mm (4“) dlouhá min. 6m – s košem, uchycení hadice na nádrži
* Pojistný přetlakový ventil
* Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu
* 1 – hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda
* Šoupě ovládané hydraulicky z traktoru-šoupě umístěné na zadním čisticím poklopu
* Kompresor (vývěva) vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem
* Přepadová nádoba
* Manometr
* Ukazatel naplnění (např. vodoznak nebo pod.)
* Kardan
* Mechanická podpěrná noha
* Výměnný závěs-spodní pevné oko 50 mm (agrohák)
* Elektrický propojovací kabel
* Otáčky na vývodovém hřídeli 540 ot/min.
* 2 bezpečnostní ventily, přetlakový a podtlakový
* Nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle min. 5mm s vnitřními výztuhami
* Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR)
* Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka km/hod, české štítky, český návod
* Technické osvědčení
 |  |  |

Podpis statutárního zástupce ……………………

Kontaktní osoba zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Karel |
| Příjmení: | Tribula |
| E-mail: | tribula@szes-la.cz |
| Telefon: | 725970196 |