**Příloha č.1**

**k výzvě k podání nabídek zakázku malého rozsahu**

**Krycí list nabídky**

|  |  |
| --- | --- |
| Název výzvy: | **Cisterna na vodu** |
| Název společnosti (uchazeče): |  |
| Adresa sídla společnosti (uchazeče): |  |
| Právní forma uchazeče: |  |
| IČ: |  |
| DIČ: |  |
| Jméno statutárního zástupce: |  |
| Telefonní číslo nebo e-mail kontaktního pracovníka: |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč bez DPH** |  |
| **Nabídková cena zakázky celkem v Kč vč. DPH** |  |

Přehled požadovaných parametrů

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Popis parametru | skutečnost | Splněno A/N |
| **Parametry:**   * Objem min. 5000 litrů * Nádrž a nosná konstrukce pozinkovaná * Nádrž pozinkovaná vně i uvnitř, povrchová úprava žárovým pozinkováním * Sací tlaková hadice 110 mm (4“) dlouhá min. 6m – s košem, uchycení hadice na nádrži * Pojistný přetlakový ventil * Rozstřikovací lžíce, revizní otvor vzadu * 1 – hadicové vzduchové brzdy, ruční parkovací brzda * Šoupě ovládané hydraulicky z traktoru-šoupě umístěné na zadním čisticím poklopu * Kompresor (vývěva) vybavený obousměrným bezpečnostním ventilem * Přepadová nádoba * Manometr * Ukazatel naplnění (např. vodoznak nebo pod.) * Kardan * Mechanická podpěrná noha * Výměnný závěs-spodní pevné oko 50 mm (agrohák) * Elektrický propojovací kabel * Otáčky na vývodovém hřídeli 540 ot/min. * 2 bezpečnostní ventily, přetlakový a podtlakový * Nádrž vyrobená z ocelového plechu o síle min. 5mm s vnitřními výztuhami * Standardní silniční osvětlení + výstražné desky (podle předpisů MDČR) * Klíny pod kola (2ks), blatníky, zástěrky, trojúhelník pro pomalu jedoucí vozidla, nálepka km/hod, české štítky, český návod * Technické osvědčení |  |  |

Podpis statutárního zástupce ……………………

Kontaktní osoba zadavatele

|  |  |
| --- | --- |
| Jméno: | Karel |
| Příjmení: | Tribula |
| E-mail: | [tribula@szes-la.cz](mailto:tribula@szes-la.cz) |
| Telefon: | 725970196 |