**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 2 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Rozšíření vrtacího systému MIDAS**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém MIDAS** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Rozšíření vrtacího systému MIDAS výrobce Medtronic na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sestava vrtacího systému, který bude kompatibilní se stávajícím vybavením MIDES používaným na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Pohonná konzole | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Nožní spínač ke konzoli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks – Síťový kabel ke konzoli s délkou min. 6 m | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Vrtačka pro disekci kostí a biologického materiálu, o výkonu v rozmezí min. 200 až 75 000 ot/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Ochranný instrument kit k vrtačce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Trepan s výkonem min. 1000 ot/min | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Dospělý kraniotom s průměrem 2,4 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Zahnutý nástavec 14 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks – Zahnutý nástavec 10 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.