**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Rozšíření vrtacích systémů na centrálních operačních sálech

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Rozšíření vrtacích systémů DePuy Synthes**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém DePuy Synthes** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Rozšíření vrtacího systému Trauma Recon Systém DePuy Synthes (výrobce Johnson & Johnson) na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1 ks - Dobíječka baterií univerzální | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvě sestavy akumulátorového vrtacího systému, který bude kompatibilní se stávajícím vybavením DePuy Synthes používaným na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Víko pro mycí koš, velikost 1/1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Mycí koš, plná velikost 1/1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Tělo pohonné jednotky modulární | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Power modul | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Rychlospojka AO/ASIF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Sklíčidlo na vrtáky (rychlost pro vrtání) s klíčem, upínací rozsah Ø 7.3 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Nástavec pilový sagitální, dlouhý, s rukojetí tvaru T | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Víko pro č. 05.001.201 (modulární) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 ks - Rychlospojka pro Kirschnerovy dráty Ø 1.0 do 4.0 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Rozšíření vrtacího systému Colibri/Unium DePuy Synthes (výrobce Johnson & Johnson) na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Tři sestavy akumulátorového vrtacího systému, který bude kompatibilní se stávajícím vybavením DePuy Synthes používaným na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Modulární rukojeť | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4 ks - Napájecí jednotka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Rychlospojka AO/ASIF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), s klíčem, upínací rozsah Ø 4.0 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Rychlospojka pro Kirsch. dráty B 0,6 až 3,2 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Nástavec pilový oscilační | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Mycí a steril. koš, vel. 1⁄1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Víko na mycí a steril. koš, vel. 1⁄1 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Vkládací vana pro mycí a steril. koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3 ks - Adaptér | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.