**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace pro část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Stojany a RTG vybavení pro centrální urgentní příjem, znovuvyhlášení

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Stojany**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stojan pojízdný na balící materiál – 1 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 1 500 x 670 x 1 570 mm, tolerance  +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celonerezový vozík 2-podlažní včetně boxu s přepážkami a postranním drátěným košem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry závěsného plechového boxu s přepážkami: 500 x 250 x 150 mm, tolerance  +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| rozměry drátěného bočního koše: 460 x 340 x 120 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x otočné kolečko o průměru min. 125 mm, z toho min. 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ochranné nárazníkové prvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stojan na odpad a počítání břišních roušek nerez – 8 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 750 x 450 x 1 100 mm, tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| konstrukce z nerezových profilů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| horní část osazena min. 10/max. 20 nerezovými háčky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| spodní část nerezová odkládací vana, vyjímatelná, nosnost vany min. 15 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 4 x kolečko o průměru min. 75 mm, z toho min. 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| ochranné nárazníkové prvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stojan infuzní pojízdný nerez – 24 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| stabilní pojízdná konstrukce z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pětiramenný podstavec, průměr min. 630 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| kolečka o průměru min. 50 mm, z toho min. 2 kolečka s brzdou, antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| tyč s možností přestavení výšky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| držáky na infuze, min. 4x háček, nosnost jednoho háčku min. 4 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost min. 16 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Stojan pro aseptické umyvadlo pojízdný vč. 2 ks umyvadel s uchem – 12 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| konstrukce stojanu z nerezové oceli | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| s držadlem pro aseptické umyvadlo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| 2x nerezové aseptické umyvadlo o průměru min. 370 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| stojan s výškovým nastavením umyvadla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| pětiramenná základna stojanu, otočná kolečka o průměru min. 50 mm, min. 2 kolečka s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| stabilní pojízdná konstrukce nohy, antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |
| celková nosnost min. 10 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) | |