**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro všechny části veřejné zakázky**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka náplastí a fixace**

**Část 1: Náplast polštářková z netkaného textilu, sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 1:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast polštářková z netkaného textilu, sterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadná manipulace v rukavicích při odstranění pomocných ochranných folií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná a propustná pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrchová vrstva savého polštářku musí zabraňovat slepení s ránou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| savý polštářek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| exspirace musí být viditelně uvedena na výrobku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 2: Náplast fixační z netkaného textilu, celoplošná fixace**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 2:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast fixační z netkaného textilu, celoplošná fixace** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná a propustná pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast musí být měkká, jemná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 3: Náplast polštářková textilní na rány**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 3:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast polštářková textilní na rány** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| textilní tkanina se syntetickým kaučukovým lepidlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| příčně elastická | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrchová vrstva polštářku musí zabraňovat slepení s ránou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| citlivá k pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolná proti opotřebení, pevná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 4: Náplast cívková klasická textilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 4:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast cívková klasická textilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kvalitní adheze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| textilní tkanina se syntetickým kaučukovým lepidlem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofobní impregnace před vnější vlhkostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| citlivá k pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí sjíždět z cívky, pevný návin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odolná proti opotřebení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí snadno odtrhávat v obou směrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost vrstvení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 5: Náplast poinjekční**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 5:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast poinjekční** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| kvalitní adheze | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| jednotlivě stříhané náplasti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrchová vrstva savého polštářku musí zabraňovat slepení s ránou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozměr minimálně 16 x 40 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 6: Náplast cívková hedvábná**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 6:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast cívková hedvábná** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| umělé bílé hedvábí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná a propustná pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí sjíždět z cívky, pevný návin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí jít snadno odtrhnout z návinu aniž se naruší pevnost návinu v tahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí snadno odtrhávat v obou směrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofobní impregnace před vnější vlhkostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost vrstvení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 7: Náplast cívková z bílého netkaného textilu nebo papíru**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 7:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast cívková z bílého netkaného textilu nebo papíru** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| vhodná pro pacienty s citlivou pletí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná a propustná pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí sjíždět z cívky, pevný návin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí jít snadno odtrhnout z návinu aniž se naruší pevnost návinu v tahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí snadno odtrhávat v obou směrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hydrofobní impregnace před vnější vlhkostí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost vrstvení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dlouhodobá adhese | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 8: Náplast cívková fixační z transparentní folie**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 8:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplast cívková fixační z transparentní folie** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| transparentní porézní folie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšná a propustná pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bez latexu a ftalátů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nesmí sjíždět z cívky, pevný návin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí jít snadno odtrhnout z návinu aniž se naruší pevnost návinu v tahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí snadno odtrhávat v obou směrech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| náplast se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost vrstvení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 9: Obvaz foliový transparentní v roli**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 9:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obvaz foliový transparentní v roli** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elastický a přilnavý polyuretanový film | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samolepící, transparentní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustný pro mikroorganismy a vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nelepí se k ráně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky bez poškození nově vytvořeného epitelu a bez bolesti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 10: Obvaz foliový transparentní samolepící, sterilní**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 10:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Obvaz foliový transparentní samolepící, sterilní** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elastický a přilnavý polyuretanový film | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samolepící, transparentní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustný pro mikroorganismy a vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nelepí se k ráně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky bez poškození nově vytvořeného epitelu a bez bolesti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 11: Náplasťové proužky na stažení rány**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 11:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Náplasťové proužky na stažení rány** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| dokonale drží i při zatížení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné v tahu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nelepí se k ráně | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky bez poškození a bez bolesti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 12: Fixace i. v. kanyl s možností kontroly vpichu**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 12:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Fixace i. v. kanyl s možností kontroly vpichu** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elastický a přilnavý polyuretanový film nebo netkaný textil s okénkem pro kontrolu vpichu z polyuretanového filmu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samolepící | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace i.v. kanyl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustný pro mikroorganismy a vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nástřih pro spolehlivou fixaci i.v.kanyl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| použitelnost fixace minimálně 72 hodin - doložit certifikátem nebo návodem k použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. rozměr 6 x 7 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 13: Fixace i. v. kanyl z netkané textilie**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 13:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Fixace i. v. kanyl z netkané textilie** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elastický netkaný textil | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| absorpční polštářek nepřilnavý | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| snadná aplikace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samolepící | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace i.v. kanyl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustný pro mikroorganismy a vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| min. rozměr 6 x 7 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Část 14: Fixace i. v. kanyl, antibakteriální transparentní krytí**

**Požadované technické požadavky na předmět plnění pro část 14:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Fixace i. v. kanyl, antibakteriální transparentní krytí** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| elastický a přilnavý polyuretanový film | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antibakteriální krytí v podobě gelového polštářku, který musí mít schopnost absorpce tekutin | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prokazatelně snižuje riziko CRBSI a kolonizace cévního katétru – musí být deklarováno výrobcem v návodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| samolepící, transparentní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalitní adheze, bezpečná fixace i.v. kanyl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| schopnost udržet si trvalý lepící efekt | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| prodyšný a propustný pro vodní páry | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nepropustný pro mikroorganismy a vodu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nástřih pro spolehlivou fixaci i.v.kanyl | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obvaz se musí beze zbytku odstranit z pokožky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí dobře držet na suché i vlhké pokožce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sterilní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hypoalergenní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zdravotně nezávadný | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| certifikát CE, prohlášení o shodě | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| deklarovaná doba aplikace je na 7 dní | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| povrchy okrajové části a pomocné fixační pásky musí být voděodolné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální rozměr 8 x 11 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Všechny výrobky musí být označeny značkou CE a na všechny musí být vydáno prohlášení o shodě. Obchodní název, symbol sterility, expirace, šarže, popis výrobku i rozměry. Vše v českém jazyce k jednotlivým položkám, které jsou předmětem veřejné zakázky.**