**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technická specifikace**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

#### Název veřejné zakázky:

#### Vozíky na prádlo

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zboží.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE V SOULADU S § 89 ODST. 6 ZÁKONA MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ DLE § 90 OST. 3 ZÁKONA.

## Technické požadavky

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík skříňový na čisté prádlo – 11 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 105 x 55 x 125 cm (tolerance +/- 10 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konstrukce vozíku z oceli, povrchová úprava prášková barva, antimikrobiální povrch | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antivibrační výztuha | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ocelové dveře, 2x plastové madlo, uzamykatelné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| horní deska z nerezové oceli s ochrannými prvky, max. 3x vyjímatelný plastový koš | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 1x tlačné madlo z nerezové oceli AISI304 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 3x police, nosnost jedné police min. 40 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x pevné kolo, 2x otočné kolo, otočná kola s brzdou, průměr kol min. 200 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ochranné nárazníkové prvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková nosnost min. 200 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vozík na špinavé prádlo nebo odpad – 60 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 85 x 45 x 100 cm (tolerance +/- 10 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rám z oceli, povrchová úprava prášková barva, antibikrobiální povrch | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 vaky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x sklopný držák vaku o objemu min. 80 l | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x plastové víko (možnost výběru barvy dle vzorníku) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nosnost držáku min. 30 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 4x otočné kolo o průměru min. 70 mm, 2 kola s brzdou | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nožní ovládání | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková nosnost: min. 60 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Klec pojízdná na přepravu použitého prádla – 8 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| rozměry: 1 060/540/1 720 mm,  tolerance +/- 10 % | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konstrukce z oceli, povrchová úprava zinek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2x přestavitelná police, nosnost každé police min. 100 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výplň podvozku: pozinkovaný plech | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kolečka 2x pevné + 2x otočné s brzdou, průměr kol min. 1 250 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| neznečišťující podlahovou krytinu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková nosnost: min. 300 kg | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |