**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Flexibilní cystoskop**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Flexibilní cystoskop – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Flexibilní, cystoskopický přístroj vhodný pro standartní úkony prováděné urologickém pracovišti | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní s endoskopickou sestavou značky Olympus, které jsou umístněné na pracovištích zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mít být určen pro opakované použití | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zúženého atraumatického distálního keramického konce max. 11,7 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr tubusu max. 16,5 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní kanál ve velikosti 7,2 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. dva vstupy do pracovního kanálu (irigace, nástroj) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhel zorného pole min. 120° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhel pohledu 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti v min. rozmezí 3–50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka min. 380 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Umožňuje ohyb tubusu minimálně o 210° směrem nahoru a min. o 120° směrem dolů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cystoskop musí mít integrovaný moiré filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Cystoskop musí umět doostřit obraz na očnici okuláru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Součástí dodávky musí být:   * krytka pro sterilizaci endoskopu * přípojný adaptér oplachu * čistící kartáčky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.