**VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ**

\_\_\_\_\_­­­­­­­­­­­­­­­\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**k projektové dokumentaci pro provedení stavby (dle příl.č. 13 k vyhl. 499/2006 Sb.)**

**AKCE:** **NOVÉ VÝCVIKOVÉ STŘEDISKO SLOUŽÍCÍ SLOŽKÁM IZS** k.ú. Pardubičky, p.č. st. 1360  
 ul. Průmyslová, 530 03 Pardubice

**OBJEDNATEL:**  **Zdravotnická záchranná služba Pardubického kraje** Průmyslová 450  
 530 03 Pardubice

**GENERÁLNÍ PROJEKTANT: Ing. Ivo Junek** Míru 786/26  
 571 01 Moravská Třebová – Předměstí   
 **HIP:** Miroslav Stejskal

**PROJEKTANT:** Miroslav Stejskal

Ing. František Kladiva  
  
**ZODP. PROJEKTANT:** Ing. Ivo Junek  
  
**ČÍSLO ZAKÁZKY:** B0823  
  
**DATUM:** VI.2024  
  
**STAVEBNÍ OBJEKT: D1-01 – VÝCVIKOVÉ A ŠKOLÍCÍ STŘEDISKO**

**ČÁST: D1-01-1 – ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ**

**OZNAČENÍ PŘÍLOHY:** **D1-01-1.06**

| **VÝPIS TRUHLÁŘSKÝCH VÝROBKŮ** | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OZN. | SCHEMA | POPIS | 1.NP | 2.NP | Σ |
| T01 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: ---  Rozměr dveří: 900/2 100 mm = sv. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky:   * ocelová zárubeň pro zdivo 1x P150, 1x L150, 1xP300 | 2P  1L | - | **2P**  **1L** |
| T02a |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: ---  Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky:   * ocelová zárubeň pro zdivo 2x P100, 4x L100, 1xL150 * zárubeň pro SDK 2x P100 | 3P  5L | - | **3P**  **5L** |
| T02b |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: ---  Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky:  provedeno do stávajících ocelových zárubní | 1L | - | **1L** |
| T03 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: EW- C3 -30 DP3  Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov  Doplňky:   * dveře opatřeny samozavíračem C3 * ocelová zárubeň 1xP300 | 1P |  | **1P** |
| T04a |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: EW – C3 -30 DP3  Rozměr dveří: 800/1 970 mm = sv. š. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov  Doplňky:   * dveře opatřeny samozavíračem C3 * zárubeň pro SDK 1P130 | 1P |  | **1P** |
| T04b |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost:  Rozměr dveří: 800/1 970 mm = sv. š. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování rozetové klika/klika, stříbrný kov  Doplňky:   * ocelová zárubeň pro SDK 1x P150 | 1P |  | **1P** |
| T05 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: ---  Rozměr dveří: 700/2 100 mm = sv. š. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky:   * ocelová zárubeň pro zdivo 2x P100, 4x L100 | 2P  4L |  | **2P**  **4L** |
| T06 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: ---  Rozměr dveří: 600/1 970 mm = sv. š. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky:   * provedeno do stávajících ocelových zárubní | 2L |  | **2L** |
| T07 |  | | 1L |  | **1L** |
| **Mobilní posuvná stěna**  Provedení: dveře dřevěné plné, jednotlivé desky provedeny z 2xDTD tl.18 mm, povrchová úprava hladká z CPL laminátu, jeden krajní panel proveden jako pevný a druhý posuvný, posuvný systém umístěn nahoře  Rozměry: 3 700/2 150 mm  Průchozí rozměry: 1 800/2 100 mm  Barva: kolejnice bílá, desky bílé  Kování: madlo – kartáčovaná nerez, dveře uzamykatelné  Poznámka: Kolejnice bude osazena na spodní hraně nadpraží, viditelná | |
| T08 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, s polodrážkou, úprava CPL laminát  Požární odolnost: EI-C3-30 DP3  Rozměr dveří: 900/1 970 mm = sv. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře, zámek vložkový + vložka, kování štítové klika/klika, kartáčovaná nerez  Doplňky: - dveře opatřeny samozavíračem C3   * zárubeň pro ker. stěnu t. 150 mm | 1L |  | **1L** |
| T09 |  | **Vnitřní dveře jednokřídlé**  Provedení: dveře dřevěné plné s dřevotřískovou výplní do ocelové zárubně, hladké, bezfalcové, úprava CPL laminát  Rozměr dveří: 800/2 100 mm = sv. š. zárubně  Barva: bílá  Kování: závěsy pro otočné dveře bezfalcové, zámek válečkový vložkový + vložka, kování zapuštěné, bílé  Doplňky:  zárubeň pro SDK. stěnu t. 100 mm | 1L |  | **1L** |

**Poznámka:**

Všechna schémata jsou ilustrační, před zadáním prvků do výroby je nutné přeměřit jednotlivé rozměry a stavební otvory a výrobně montážní dokumentaci předložit k odsouhlasení objednateli nebo jeho technickému zástupci.