**Příloha č. 2 výzvy – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Semirigidní ureteroskop pro Svitavskou nemocnici

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Semirigidní ureteroskop - 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Dodávka semirigidního ureteroskopu, který je vhodný pro výkony léčebné, diagnostické, a profylaktické, především pro urolithiázu a nádorová onemocnění horních močových cest. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální vnější průměr 10,4 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Maximální vnější průměr distálního konce 7,3 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhlový okulár pro připojení kamerové hlavy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pracovní délka minimálně 430 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Úhel pohledu 5° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vestavěný moiré filtr | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Antireflexní úprava distálního konce | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý pracovní kanál minimálně o průměru 6,4 Fr. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Dvojitý vstup do pracovního kanálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vstupní a výstupní konektory k připojení proplachu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Atraumatický distální konec pro snadné zavedení do močovodu, tzv. „nos“ | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní se stávající sestavou na pracovišti zadavatele značky Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Příslušenství** |  |  |
| Sterilizační kontejner s úchyty pro aretaci nástroje (1ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Adaptér na pracovní kanál s jedním uzavíratelným kohoutem (1ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Náhradní těsnění (10ks) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

**Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.**