**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Technické požadavky**

|  |
| --- |
| **Stříkačky injekční dvoudílné, lavážní** |
| |  | | --- | | \*stříkačky musí splňovat veškeré příslušné normy a mít povolení pro jejich užívání ve zdravotnictví | | \*sterilní | | \*dvoudílná - píst a tělo | | **\***konus LUER (bez závitu), píst se zarážkou proti nechtěnému vytažení | | \*transparentní tělo pro plnou vizuální kontrolu obsahu | | \*standardní graduování | | \*kontrastní a čitelná stupnice na válci, odolná proti otěru (nesmyvatelná) | | \*minimální zbytkový objem aplikované tekutiny | | \*těsnící a pevný píst - obsah stříkačky nesmí protěkat kolem pístu | | \*plynulý a hladký chod pístu | | \*zajištění příruby proti náhodnému vytažení pístu | | \*bez obsahu PVC, latexu a ftalátů | | \*apyrogenní, netoxické | | \*jednotlivě balené, papír/folie s peel efektem | | \*tolerance prodloužené stupnice +/- 10% | | \*lavážní stříkačka má konus pro připojeníkatetrů a přiložený luer adapter (umístěný v pístu) | | \*lavážní stříkačka má těsnění pístu zabezpečeno dvěma těsnícími kroužky | |
|  |

|  |
| --- |
| **Stříkačky inzulínové** |
| \*inzulinové stříkačky musí splňovat veškeré příslušné normy a mít povolení pro jejich užívání ve zdravotnictví |
| \*ostrý hrot jehly |
| \*délka jehly 12 – 13 mm |
| \*ochranný kryt na konci jehly |
| \*průhledný zásobník pro plnou vizuální kontrolu obsahu |
| \*těsnění v podobě dvojitého prstence na zarážce pístu v horní části pístu |
| \*hladký posun pístu díky gumovému těsnění  \*graduace mililitry  \*kontrastní a čitelná stupnice na válci odolná proti otěru (nesmyvatelná)  \*bez obsahu latexu a ftalátů  \*apyrogenní, netoxické  \*jednotlivě balené, papír/folie s peel efektem  \*sterilní  \*Zajištění příruby proti náhodnému odstranění pístu |

|  |
| --- |
| **Jehly injekční** |
| \*jehly musí splňovat veškeré příslušné normy a mít povolení pro jejich užívání ve zdravotnictví  \*tenkostěnná jehla z nerezové oceli  \*broušený úkos jehly  \*ostrý hrot pro snadnou penetraci kůže  \*pevná, neohebná, hladký povrch po celé délce  \*netoxická, apyrogenní  \*jednotlivě balené, papír/folie s peel efektem  \*sterilní  \*hrdla jehly zbarvená dle kódu ISO (snadné určení velikosti jehly)  \*bez latexu, bez ftalátů  \*tolerance délky jehly +/- 10 % |
|  |