**Příloha č. 2 výzvy – Technická specifikace**

**Technická specifikace a požadavky zadavatele**

**Zadavatel** provozuje síťové kamerové systémy ve všech lokalitách zadavatele. Pro každou lokalitu je požadována dodávka a instalace **záznamového zařízení pro sběr dat z těchto kamerových systémů** (dále jen zařízení NVR, Network Video Recorder). Instalace bude realizována v datových centrech zadavatele.

**Předmět výzvy**

Předmětem výzvy je dodávka, instalace, zapojení a nastavení zařízení NVR pro sběr dat z kamerových systémů zadavatele pro všechny lokality. Zařízení NVR bude umístěno vždy v datovém centru dané lokality do standardního 19“ racku:

* Pardubická nemocnice, Kyjevská 44, 53203 Pardubice,
* Chrudimská nemocnice, Václavská 570, 537 27 Chrudim,
* Svitavská nemocnice, Kollárova 7, 568 25 Svitavy,
* Litomyšlská nemocnice, J. E. Purkyně 652, 570 14 Litomyšl,
* Orlickoústecká nemocnice, Čs. armády 1076, 562 18 Ústí nad Orlicí.

**Kompatibilita s prostředím zadavatele**

Zadavatel provozuje stávající infrastrukturu kamerového systému na ONVIF kompatibilní technologii. Pro všechna dodávaná NVR zařízení musí obsahovat předdefinované presety nastavení výrobců kamer od společností jako jsou: HikVision, Dahua, Arecont, AXIS, Samsung, Sony, Pelco, Canon.

Podrobné specifikace díla jsou vedeny v příloze výzvy ***Příloha č. 2a - Podrobná technická specifikace - NVR.***