**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky, vlastnosti a požadavky předmětu zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Dodávka personálního prádla**

**Název části 2 veřejné zakázky**

**Operační prádlo**

V souladu s ustanovením § 89 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění níže vymezuje zadavatel **závazné technické podmínky a požadavky na předmět zakázky.**

**Splnění technických podmínek, vlastností a požadavků dodavatel prokáže**

* vyplněním níže uvedené tabulky,
* doložením požadovaných dokladů v nabídce.

**Vyplněnou přílohu: Závazné technické podmínky a požadavky společně s doklady prokazujícími splnění požadavků dodavatel přiloží do své nabídky.**

**Závazné technické podmínky a požadavky pro položky zakázky části 2 - operační prádlo:**

| **Závazné technické podmínky a požadavky**  **pro položky zakázky části 2 – operační prádlo** | **Požadavek na doložení dokladů** | **Popis splnění požadavků stanovených zadavatelem** Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| --- | --- | --- |
| ČSN P CEN-TS 14237 Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| OS 80-07\_2018 Textilní výrobky pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Metodické doporučením Státního zdravotního ústavu č. 1/2000 k posuzování výrobků, které přicházejí do přímého styku s lidským organismem prostřednictvím kůže, případně sliznic; | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Vyhláška Ministerstva zdravotnictví č. 84/2001 Sb., v platném znění, o hygienických požadavcích na hračky a výrobky pro děti ve věku od 3 let (§ 2 odst. 6, § 8 v souladu s přílohou č. 10) | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| ČSN EN 13795-2 - Operační oděvy a roušky – Požadavky a zkušební metody – Část 2: Oděvy do čistých prostor | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Registrovaný zdravotnický prostředek v RZPRO – plnění požadavků nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2017/745 - MDR | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| ČSN EN 13402-1;2;3 Označování velikosti oblečení; | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| ČSN EN ISO 3758 Symboly pro ošetřování; | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Vhodnost pro průmyslovou údržbu. Stanovené způsoby údržby a konfekční řešení musí umožňovat bezproblémovou údržbu v prádelně zadavatele této veřejné zakázky při parametrech praní na 80 °C | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Všechny položky zakázky musí mít po pětinásobném a dalším vyprání v prádelně zadavatele požadované rozměry/velikosti stanovené zadavatelem v rozmezí tolerancí.  **Operační prádlo**  halena operační UNI, kalhoty operační UNI   * Rozměry operačního prádla, jsou uváděny po vysrážení a jsou závazné po celou dobu plnění této zakázky **v toleranci ±3 %.** |  | (doplní dodavatel) |
| ES prohlášení o shodě pro ty produkty vymezené v této ZD, které spadají do stanovených výrobků (Zákon 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a ve znění pozdějších předpisů | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Prohlášení o shodě pro ostatní produkty vymezené v této ZD, které nespadají do stanovených výrobků (Zákon 22/1997Sb., o technických požadavcích na výrobky v platném znění a ve znění pozdějších předpisů) | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Platné akreditované certifikáty akreditovaného certifikačního orgánu pro veškeré použité textilní materiály v souladu se stanovenými technickými podmínkami této veřejné zakázky | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Platné akreditované certifikáty akreditovaného certifikačního orgánu pro výrobky - operační haleny a kalhoty, dle ČSN EN 13795-2, registrace zdravotního prostředku v RZPRO v souladu se stanovenými technickými podmínkami této veřejné zakázky | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Materiálové listy s konstrukčními charakteristikami použitých materiálů | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Technické listy výrobce šicích nití použitých pro šití produktů vymezených v této ZD | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Pevnost šicí nitě min. 1150cN pro obnitkovací švy a 2300cN pro štepovací švy | Do nabídky doložit relevantní doklady prokazujícími splnění požadavku. | (doplní dodavatel) |
| Rovné švy, konstantní švové rozteče, vyhovující zajištění namáhaných částí proti vytržení, žádné volné nitě |  | (doplní dodavatel) |
| Střihová vhodnost pro zpracování v prádelně zadavatele. |  | (doplní dodavatel) |
| Kontury a rozměry loga musí být přesné a rovné, barvy musí být stálé |  | (doplní dodavatel) |
| **Ostatní požadavky zadavatele** | | |
| **Garance minimálně 100 cyklů údržby** |  | (doplní dodavatel) |
| Množství a druh objednaného zboží musí být dodávány do místa plnění nejpozději **do 60 pracovních dnů** od doručení objednávky v souladu se smlouvou. |  | (doplní dodavatel) |
| Dodávky prádla na jednotlivá pracoviště zadavatele ve vhodném balení s ohledem na příslušné množství, doprava do jednotlivých pracovišť zadavatele a dodání nezbytné průvodní dokumentace obsahující veškeré nezbytné informace pro použití. |  | (doplní dodavatel) |
| Zasílání dodacích listů a faktur v elektronické podobě ve formátech: odesílání dokladů prostřednictvím služby e-Kurýr (Medidata), která umožňuje exportovat a importovat všechna strojově zpracovatelná strukturovaná data do interního systému zadavatele i dodavatele. |  | (doplní dodavatel) |

**Závazné technické podmínky a požadavky specifické pro příslušnou položku zakázky:**

| **Název položky zakázky:** | **Halena operační UNI** |
| --- | --- |
| **Závazné technické podmínky a požadavky** | |
| Rozměr/velikost **po pětinásobném vyprání** | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| Materiálové složení (+/- 5 %) | min. 40% ba/min.50%pes/min.1% antistatické vlákno |
| provedení // výškové skupiny | UNI // základní |
| plošná hmotnost g/qm (+/- 5 %) | 165 |
| vazba | plátnová |
| Popis provedení | Halena s kimono rukávem. Výstřih má přeloženou légu "véčkového" tvaru. Na předním díle jsou dvě spodní kapsy a na levé straně je náprsní kapsa. Na bocích jsou rozparky, délka je do tvaru. Halena operační splňuje normu ČSN EN 13795-2 pro min. počet 100 pracích cyklů, registrace zdravotního prostředku v RZPRO. |
| logo /umístění | v dolní části spodní kapsy |
| vzor potisku v ploše | - |
| Požadované barevné provedení | modrá, zelená |

| **Název položky zakázky:** | **Kalhoty operační UNI** |
| --- | --- |
| **Závazné technické podmínky a požadavky** | |
| Rozměr/velikost **po pětinásobném vyprání** | XS, S, M, L, XL, 2XL, 3XL |
| provedení // výškové skupiny | UNI // základní; prodloužená; zkrácená |
| Materiálové složení (+/- 5 %) | min. 40% ba/min.50%pes/min.1% antistatické vlákno |
| plošná hmotnost g/qm (+/- 5 %) | 165 |
| Popis provedení | Kalhoty rovného střihu, v pase všitá guma. Kalhoty operační splňují normu ČSN 13795-2 pro min. počet 100 pracích cyklů registrace zdravotního prostředku v RZPRO. |
| logo /umístění | ve spodní části levé kapsy |
| vzor potisku v ploše | - |
| Požadované barevné provedení | modrá, zelená |

**Materiálové listy - Materiálové** listy jednotlivých položek vyplní prodávající.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky zakázky:** | **Halena operační UNI** | | | | | |
| **MATERIÁLOVÝ LIST** | | | | | | |
| Použití | | Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | | | | ČSN P CEN-TS 14237 |
| Textilní výrobky pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | | | | OS 80-07\_2018 |
| **Technické požadavky** | | | | | | |
| Výrobce | |  | | | | |
| Označení výrobku | |  | | | | |
| Šíře v cm | |  | | Poznámky: | | |
| Hmotnost v g/m² ± 5% | |  | |
| Vazba | |  | |
| **Popis použitých přízí** | | | | | | |
| příze v osnově | | složení v % |  | | Tex |  |
| příze v útku | | složení v % |  | | Tex |  |
| Celkové materiálové složení výrobku | | % |  | | | |
| **Vlastnosti** | | **Měřící jednotka** | **Zjištěné hodnoty** | | | **Zkušební metoda** |
| **Změna rozměrů** | | **osnova / útek (pleteniny - délka / šířka)** | | | | |
| počet praní: 5x, teplota 80°C | | % |  | | | ČSN EN ISO 6330 |
| Pevnost v tahu (pouze u tkanin) | | N |  | | | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Odolnost proti žmolkování | | stupeň |  | | | ČSN EN ISO 12945-1 (10 h) |
| ČSN EN ISO 12945-2 (2000 otáček) |
| **Stálobarevnost:** | | **Stupeň** | **Vybrané barvy** | | |  |
| Světlo | | modré stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-B02 |
| Praní - test E2S (80°C) - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Bělení peroxidem vodíku - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-N02 |
| Bělení chlornanem - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN 20105-N01 |
| Otěr za sucha | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Otěr za mokra | |  | | |
| Pot alkalický, kyselý - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Symboly údržby podle ČSN EN ISO 3758** | | | | | | |
| Provedení: | | | | | | |
| Platí od: | | Vypracoval/la: | | | Schválil: | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Název položky zakázky:** | **Kalhoty operační UNI** | | | | | |
| **MATERIÁLOVÝ LIST** | | | | | | |
| Použití | | Textilie pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | | | | ČSN P CEN-TS 14237 |
| Textilní výrobky pro zdravotnictví a zařízení sociálních služeb | | | | OS 80-07\_2018 |
| **Technické požadavky** | | | | | | |
| Výrobce | |  | | | | |
| Označení výrobku | |  | | | | |
| Šíře v cm | |  | | Poznámky: | | |
| Hmotnost v g/m² ± 5% | |  | |
| Vazba | |  | |
| **Popis použitých přízí** | | | | | | |
| příze v osnově | | složení v % |  | | Tex |  |
| příze v útku | | složení v % |  | | Tex |  |
| Celkové materiálové složení výrobku | | % |  | | | |
| **Vlastnosti** | | **Měřící jednotka** | **Zjištěné hodnoty** | | | **Zkušební metoda** |
| **Změna rozměrů** | | **osnova / útek (pleteniny - délka / šířka)** | | | | |
| počet praní: 5x, teplota 80°C | | % |  | | | ČSN EN ISO 6330 |
| Pevnost v tahu (pouze u tkanin) | | N |  | | | ČSN EN ISO 13934-1 |
| Odolnost proti žmolkování | | stupeň |  | | | ČSN EN ISO 12945-1 (10 h) |
| ČSN EN ISO 12945-2 (2000 otáček) |
| **Stálobarevnost:** | | **Stupeň** | **Vybrané barvy** | | |  |
| Světlo | | modré stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-B02 |
| Praní - test E2S (80°C) - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-C06 |
| Bělení peroxidem vodíku - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-N02 |
| Bělení chlornanem - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN 20105-N01 |
| Otěr za sucha | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-X12 |
| Otěr za mokra | |  | | |
| Pot alkalický, kyselý - změna odstínu/zapouštění | | šedé stupnice |  | | | ČSN EN ISO 105-E04 |
| **Symboly údržby podle ČSN EN ISO 3758** | | | | | | |
| Provedení: | | | | | | |
| Platí od: | | Vypracoval/la: | | | Schválil: | |

**Logo**

****

Potisk (viz obrázek) bude umístěn dle technické specifikace jednotlivých položek.

Technologie použitého tisku u dodaných vzorků musí být shodná s technologií tisku u reálně dodávaných výrobků.

**Operační halena UNI**

Obsah obrázku skica, bílé, umění

Popis byl vytvořen automaticky

**Kalhoty operační UNI**

Obsah obrázku bílé, kalhoty

Popis byl vytvořen automaticky

Obsah obrázku bílé, skica, design

Popis byl vytvořen automaticky