**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Nádoby na kontaminovaný odpad**

**Technické parametry společné pro všechny položky veřejné zakázky**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položky veřejné zakázky** | **Nádoba na kontaminovaný odpad 0,7 – 0,8 L Nádoba na kontaminovaný odpad 1 L Nádoba na kontaminovaný odpad 2 L Nádoba na kontaminovaný odpad 4 L Nádoba na kontaminovaný odpad 5 L Nádoba na kontaminovaný odpad 10 - 12 L Nádoba na kontaminovaný odpad 30 L Nádoba na kontaminovaný odpad 50 L Nádoba na kontaminovaný odpad 60 L** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| u nádob 0,7 až 0,8l musí být průměr dna max. 7,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být jednorázové, certifikované - určené pro ukládání odpadů ze zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| U všech typů nádob o objemu 0,7 až 60l požadujeme bezpečnostní uzávěr, kterým se uzavře nádoba a již nelze znovu otevřít. Uzávěr je neprodyšný, zcela izoluje obsah nádoby a zabraňuje jeho proniknutí do okolního prostoru. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nádoby na ostré předměty o objemu 0,7 až 12l musí navíc obsahovat bezpečnostní ~~hermetický~~ uzávěr s otvorem, který umožňuje vhazovat stříkačky a jehly a musí být vybavený záklopkou bránící vypadnutí infikovaných předmětů. V otvoru musí být zářez pro snadné sejmutí jehly a další zářez pro sejmutí inzulínové jehly. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být stohovatelné, umožňující snadné použití, manipulaci a skladování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Nádoby musí mít takový tvar, aby byly co nejlépe stohovatelné z hlediska co největší úspory místa při skladování. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ~~Nádoby musí mít na stranách pevné úchopy pro bezpečnou manipulaci po naplnění odpadem.~~ | ~~(doplní dodavatel)~~ | ~~(doplní dodavatel)~~ |
| velkoobjemové nádoby (30L, 50L, 60L) musí mít přidělený příslušný UN kód, který je vyražený nebo vylisovaný na stěně nebo dně nádoby (ne na nalepeném štítku). | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velkoobjemové nádoby (30L, 50L, 60L) musí mít po stranách dostatečně pevné úchopy/madla pro bezpečnou manipulaci po naplnění odpadem | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| velkoobjemové nádoby (30L, 50L, 60L) musí mít těsnící víko pro zajištění hermetického uzavření nádoby, víko musí mít pevné madlo pro uchopení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ~~Těsnící víko pro zajištění hermetického uzavření nádoby musí mít pevné madlo pro uchopení.~~ | ~~(doplní dodavatel)~~ | ~~(doplní dodavatel)~~ |
| nádoby musí být spalitelné včetně obsahu ve specializovaných spalovnách nebezpečného odpadu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| při spalování se nesmí do ovzduší uvolňovat žádné životu a zdraví nebezpečné látky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| musí odpovídat požadavkům metodického doporučení k nakládání s odpady ze zdravotnictví vydaného Ministerstvem životního prostředí Praha v r. 2017 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| materiál, z něhož jsou kontejnery vyrobeny, nesmí obsahovat sloučeniny fluoru a chloru - nutno doložit prohlášením výrobce kvůli hygienické nezávadnosti při spalování | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pro bezpečné nakládání se specifickým odpadem je požadováno barevné rozlišení kontejnerů do objemu 12l včetně - dle doporučení Státního zdravotního ústavu Praha, kdy žlutá barva (nádoba) je přiřazena pro infekční odpad a červená (víko) pro odpad určený ke spálení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí všech nádob 0,7 až 12l musí být značení dle § 72 odst. 2 a přílohy č. 20 vyhl. č. 273/2021 Sb. o podrobnostech nakládání s odpady v platném znění Katalogové číslo ~~18 01 01~~ 18 01 03 01"ostré předměty", na jejichž sběr a odstraňování jsou kladeny zvláštní požadavky s ohledem na prevenci infekce dle konkrétního požadavku zadavatele v souladu s Katalogem odpadů. Pokud jsou údaje na označovacím štítku (nejsou na kontejneru natištěné), musí být štítek na kontejneru nalepený. Text musí být v českém jazyce. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí splňovat podmínky vyhlášky 306/2012 Sb. v platném znění, kterou se upravují podmínky předcházení vzniku a šíření infekčních onemocnění a hygienické požadavky na provoz zdravotnických zařízení a ústavů soc. péče dle zákona 258/2000 Sb. v platném znění | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí splňovat normu ČSN EN ISO 23907-1 (85 4002) z roku 2019. Certifikát prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí. Certifikát vydaný před datem uveřejnění nového znění normy ČSN EN ISO 23907-1, tedy před 29.2.2020, který je stále platný a odkazuje se na normu ČSN EN ISO 23907 z roku 2013 se uznává. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby musí být certifikovány na přepravu nebezpečných látek dle zákona č. 111/1994 Sb. o silniční dopravě (dohoda ADR). Doklad prokazující splnění této normy musí být v českém jazyce a vydaný autorizovanou institucí. | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| nádoby z papíru či lepenky jsou nepřípustné | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |