**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky pro část 1 veřejné zakázky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Vyhřívaná lůžka a fototerapie**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Vyhřívaná lůžka**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vyhřívané lůžko - 3 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Lůžko, které souží k stabilizaci teploty novorozenců a zajištění adekvátního výhřevu jak ložné plochy, tak i zabránění ztrátám tělesného tepla pomocí horního výhřevu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Vrchní výhřevný modul se 2 topnými tělesy, zabudovaným plošným osvětlením | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Mobilní provedení vyhřívaného lůžka, čtyři pojezdová – otočná kola, min. 2 kola bržděná | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohovatelné lůžko, rozsah náklonu min.+/-12°, odklopné plastové bočnice s pojistkou proti nežádoucímu otevření/sklopení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Min. 1 polohovatelná police nebo min. 2 zásuvky | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Polohovatelný držák infuzních roztoků, přístrojová euro lišta | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Manuální režim s ručním nastavením výkonu tepelného zářiče, režim automatické regulace dle teploty novorozence | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Integrovaná časomíra APGAR | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Ovládání dotykovou obrazovkou nebo dotykovou obrazovkou a otočným ovládačem nebo ovládaní pomocí tlačítek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Bezpečnostní zvukové a světelné alarmy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Samostatně regulovatelná vyhřívaná podložka/matrace | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.