**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

Flexibilní laryngoskop do Pardubické nemocnice

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Flexibilní laryngoskop – 1ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| Kompatibilní se stávajícím vybavením – tj. světlovodnými koncovkami pro bateriový zdroj světla Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Zorné pole 85-90° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Průměr zaváděcí části 3,5 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Šířka na distálním konci pracovní části 3,1 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Hloubka ostrosti (pole) 5-50 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Délka pracovní části 300 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Přímý pohled – 0° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Celková délka 550 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pohyb distálního konce nahoru/dolů 130°/130° | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní s běžnými kamerovými hlavami | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Kompatibilní s externím zdrojem EndoLED Olympus | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.