**1. Výpis skladeb**

**VENKOVNÍ STÍNĚNÍ TERASY KAVÁRNY GOČÁROVY GALERIE**, **PARDUBICE**

**dokumentace pro provedení stavby a výběr dodavatele**

**S1 Železobetonové desky rozšíření venkovní terasy kavárny**

Odstraňované vrstvy:

* zemina s drnem 250mm

Nové vrstvy:

* železobetonová deska – také viz SKŘ,

**úprava totožná jako na sousední stávající terase**

**pohledové viditelné plochy a hrany, povrch protiskluzný strojně pemrlovaný,**

**betonové hrany budou ostré, bez zkosení**!!!

120-300 (boční nos)mm

* separační vrstva – polystyren XPS 10mm
* hutněný podsyp ze štěrkodrti fr. 0-32mm 100(boční nos) -270mm