**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky, část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení**

**Název veřejné zakázky:**

**Obuv pro zaměstnance**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

**Obuv pro zdravotnický personál**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

**Technické parametry**

| **Obuv zdravotní dámská - korková s páskem** | **Předpokládaný počet = 108 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 430 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 9 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 2,5 cm - max. 4,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, 1 pásek za patou uzavíratelný přezkou, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mezipodešev korková bez příměsi dřeva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně,** která je**odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kožená stélka je anatomicky tvarovaná, podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev – široký klínek bez kónického provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 36-42 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku boty, oblečení, bota, obuv

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní dámská – korková bez pásku** | **Předpokládaný počet = 108 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 430 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 9 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 2,5 cm - max. 4,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mezipodešev korková bez příměsi dřeva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně,** která je**odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kožená stélka je anatomicky tvarovaná, podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev – široký klínek bez kónického provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 36-42 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku oblečení, boty, bota, bílé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní dámská - plastová s páskem** | **Předpokládaný počet = 92 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 560 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 9,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 3 cm - max. 4 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, 1 pásek za patou uzavíratelný přezkou, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| membránová stélka podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stélka obsahuje srdíčko a podprstovou řasu pro podporu klenby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 36-42 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku oblečení, boty, bota, obuv

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.

Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní dámská - plastová bez pásku** | **Předpokládaný počet = 92 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 560 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 9,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 3 cm - max. 4 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| membránová stélka podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stélka obsahuje srdíčko a podprstovou řasu pro podporu klenby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 36-42 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

 Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní pánská - korková s páskem** | **Předpokládaný počet = 1184 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 480 g (tolerance +/-5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 10 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 1,5 cm - max. 3,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, 1 pásek za patou uzavíratelný přezkou, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mezipodešev korková bez příměsi dřeva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kožená stélka je anatomicky tvarovaná, podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 42-47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |



Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní pánská - korková bez pásku** | **Předpokládaný počet = 1184 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 480 g (tolerance +/-5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 10 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 1,5 cm - max. 3,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| mezipodešev korková bez příměsi dřeva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kožená stélka je anatomicky tvarovaná, podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 42-47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku boty, bota, obuv

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní pánská - plastová s páskem** | **Předpokládaný počet = 202 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 640 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 10 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 3 cm - max. 4 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, 1 pásek za patou uzavíratelný přezkou, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| membránová stélka podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stélka obsahuje srdíčko a podprstovou řasu pro podporu klenby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 42-47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

 Ilustrační foto

| **Obuv zdravotní pánská - plastová bez pásku** | **Předpokládaný počet = 202 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 640 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 10 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 3 cm - max. 4 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| otevřená špice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pevné uchycení na noze, nastavitelné zapínání na 2 přezky přes nárt, přezky musí být kovové s úpravou proti korozi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| svrchní materiál z **kvalitní umělé usně**, která je **odolná a snadno udržovatelná** | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| membránová stélka podporuje příčnou i podélnou klenbu a obsahuje mezivrstvu pro změkčení došlapu – systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| stélka obsahuje srdíčko a podprstovou řasu pro podporu klenby | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| barva bílá bez potisku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 42-47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

 Ilustrační foto

| **Obuv s plnou špičkou univerzální** | **Předpokládaný počet = 204 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| pracovní obuv určená pro zdravotnictví univerzální (dámská i pánská) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| hmotnost obuvi 485 g (tolerance +/- 5 %) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| minimální šířka obuvi 9,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| celková výška klínku min. 1,5 cm - max. 3,5 cm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| pracovní usňová obuv s plnou špičkou a perforací svršku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| bílá barva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová lehčená podešev | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti ohybu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| podešev nezanechává šmouhy na povrchu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| anatomicky tvarovaná stélka, systém absorpce energie v oblasti paty | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| patní nepřeklopný pásek s přezkou (přezky musí být kovové s úpravou proti korozi) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 36–47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat ČSN EN ISO 20347 Osobní ochranné prostředky – pracovní obuv | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku boty, oblečení, bota, bílé

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. Ilustrační foto