**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky, část 2**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení**

**Název veřejné zakázky:**

**Obuv pro zaměstnance**

**Název části 2 veřejné zakázky:**

**Obuv na operační sál**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na předmět plnění.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

**Technické parametry**

| **Obuv na operační sál s páskem** | **Předpokládaný počet = 153 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyrobeno z PU materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odvádí kapaliny z povrchu obuvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ventilační otvory pro cirkulaci vzduchu kolem nohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **obuv z jednoho kusu**, ortopedická stélka (ne zvlášť), zvýšené hrbolky pro pevné sevření chodidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sférická podešev paty pro přirozenou podporu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zpět zkosený a vysoce pružný podpatek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| část podpatku a podrážky je zdrsněná, což zajišťuje stabilitu a zabraňuje podvrtnutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová a oděru odolná podrážka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antibakteriální | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lze prát v pračce na obuv při teplotě min. 60°C - max. 80°C a čistit ředěnými dezinfekčními prostředky (po procesu v myčce se nesmí deformovat ani srážet) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 35–47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výběr barev dle vzorníku, nejméně 3 barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat EN ISO 20347:2012 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku oblečení, boty, bota

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný. Ilustrační foto

| **Obuv na operační sál bez pásku** | **Předpokládaný počet = 153 párů** | |
| --- | --- | --- |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění,** **ze kterého bude vyplývat splnění požadavků**  Dodavatel uvede konkrétní nabízené hodnoty (např. konkrétní rozměry apod.), odkaz na doklady, popisy a další materiály ve své nabídce, ze kterých vyplývá splnění předmětného požadavku zadavatele. |
| antistatické provedení | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyrobeno z PU materiálu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| odvádí kapaliny z povrchu obuvi | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ventilační otvory pro cirkulaci vzduchu kolem nohy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **obuv z jednoho kusu**, ortopedická stélka (ne zvlášť), zvýšené hrbolky pro pevné sevření chodidla | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| sférická podešev paty pro přirozenou podporu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zpět zkosený a vysoce pružný podpatek | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| část podpatku a podrážky je zdrsněná, což zajišťuje stabilitu a zabraňuje podvrtnutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| protiskluzová a oděru odolná podrážka | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv odolná proti prasknutí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| antibakteriální | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| lze prát v pračce na obuv při teplotě min. 60°C - max. 80°C a čistit ředěnými dezinfekčními prostředky (po procesu v myčce se nesmí deformovat ani srážet) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| rozsah velikostí: 35–47 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| výběr barev dle vzorníku, nejméně 3 barvy | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| obuv musí splňovat EN ISO 20347:2012 | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

Obsah obrázku boty, oblečení, bota

Obsah generovaný pomocí AI může být nesprávný.Ilustrační foto