**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky, část 1**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Vrtací systémy pro operační sály**

**Název části 1 veřejné zakázky:**

Vrtací systém pro Pardubickou nemocnici

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Vrtací systém – 2 ks** | |
| Závazné charakteristiky a požadavky | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Charakteristika** | | |
| Plná kompatibilita vrtacího systému se stávajícími vrtacími systémy používanými na centrálních operační sálech Pardubické nemocnice (výrobce Johnson & Johnson, model Unium) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Modulární rukojeť s rychlostí v min. rozsahu 0 až 3 400 otáček za minutu a točivým momentem v min. rozmezí 0 až 6 Nm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Napájecí jednotka s indikátorem stavu baterie | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Adaptér mezi vrtacím systémem a univerzální nabíjecí stanicí | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Sklíčidlo (rychlost pro vrtání), s klíčem, upínací rozsah Ø 7.3 mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlospojka AO/ASIF | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Rychlospojka na Kirschnerovy dráty o průměru v rozmezí 0.6 až 3,2mm | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 %, mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.