**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Holterovský systém**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Holterovský systém – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| holterovský systém kompatibilní se stávajícím systémem PADSY v rámci kardiologické ambulance Svitavské nemocnice | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky je softwarový update a aktualizace stávajícího systému PADSY | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Holter tlaku – 4ks** | | |
| 24hodinové monitorování krevního tlaku | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| oscilometrická metoda měření | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| vyhodnocovací program | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konfigurovatelná závěrečná zpráva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| komunikace s programy pro vedení ambulance | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| archivace záznamů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost rozšíření systému o další diagnostické přístroje (PADSY) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| kvalita měření ověřena dle BHS a AAMI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| součástí dodávky je záznamník, 2 manžety ve velikosti XL, 4 manžety ve velikosti L a 4 manžety ve velikosti M, pouzdro s páskem pro každý přístroj a 1 komunikační kabel | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Holter EKG – 6ks** | | |
| bezkabelová verze EKG holteru | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 60denní EKG záznam (dle typu pacientského záznamníku) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 2 nebo 3 kanály | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| arytmologická a morfologická analýza záznamu | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| histogram výskytu arytmií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| zobrazení příkladů (extrémních příkladů) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Full Disclosure, Template | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| ST analýza, HRV analýza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Pacemaker analýza | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| komunikace s programy pro vedení ambulance | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| konfigurovatelná závěrečná zpráva | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| archivace, export a import EKG-záznamů | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| možnost rozšíření systému o další diagnostické přístroje (PADSY) | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.