**Příloha č. 2 zadávací dokumentace – Technické podmínky**

|  |  |
| --- | --- |
| **Název veřejné zakázky:** | **Nákladní elektrovozidla s homologací N1 pro svoz biologického materiálu** |

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

**Zadavatel vymezuje níže závazné charakteristiky a požadavky na dodávku 3 ks užitkových nákladních elektromobilů s homologací N1.**

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Užitkové nákladní elektrovozidlo s homologací N1 pro svoz biologického materiálu - 3 ks** | | |
| **Závazné charakteristiky, požadované vlastnosti a parametry** | | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze které bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem (možno uvést odkaz na stránku v nabídce)** |
| **BARVA** | barva karoserie bez omezení |  |
| barva interiéru bez omezení |  |
| **MOTOR** | elektromotor min. 75 kW |  |
| kapacita trakční baterie min. 30 kWh |  |
| **PŘEVODOVKA** | automat |  |
| **KAROSERIE** | minimální délka vozidla 4 600 mm |  |
| maximální délka vozidla 4 900 mm |  |
| délka vozidla L2 – střední, nízká střecha |  |
| minimální požadovaný počet dveří 4 – řidič, spolujezdec, pravé boční posuvné dveře nákladového prostoru, zadní křídlové dveře |  |
| požadovaný počet sedadel minimálně 2 |  |
| objem zavazadlového prostoru nevymezen |  |
| pevná přepážka oddělující nákladový prostor a kabinu řidiče |  |
| v zadní části bez oken |  |
| **TECHNICKÁ VÝBAVA** | vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná |  |
| autorádio s Bluetooth handsfree |  |
| kotoučové brzdy min. vpředu |  |
| výškově nastavitelné sedadlo řidiče |  |
| pomoc při rozjezdu do svahu |  |
| kontrola tlaku vzduchu v pneumatikách |  |
| posilovač řízení |  |
| palubní počítač |  |
| zadní parkovací kamera |  |
| centrální zamykání s dálkovým ovládáním |  |
| elektricky ovládaná min. přední okna |  |
| výškově a podélně nastavitelný volant |  |
| denní svícení |  |
| LED osvětlení nákladového prostoru |  |
| **BEZPEČNOSTNÍ VÝBAVA** | airbag řidiče i spolujezdce s možností vypnutí u spolujezdce |  |
| hlavové opěrky vpředu nastavitelné |  |
| ABS, EBD, ESP, ASR |  |
| **OSTATNÍ TECHNICKÁ VÝBAVA** | zásuvka 12 V v nákladovém prostoru |  |
| umělohmotná, dřevěná nebo polypropylenová podlaha nákladového prostoru s protiskluzovou úpravou, omyvatelná |  |
| upínací body v nákladovém prostoru v min. počtu 6 kusů v podlaze a min. 4 kusů po stranách |  |
| min. dva plnohodnotné klíče od vozidla |  |
| rezervní kolo ocelové nebo opravná sada |  |
| zvedák + klíč na kola |  |
| povinná výbava dle vyhlášky 206/2018 Sb. |  |
| vkládané koberce gumové |  |
| **DALŠÍ POŽADAVKY NA PŘEDMĚT PLNĚNÍ** | záruka na trakční baterii min. 96 měsíců / min. 160 000 km při zachování 70 % kapacity baterie |  |
| záruka na prorezavění karoserie min. 72 měsíců |  |
| záruka na vozidlo min. 24 měsíců nebo min. 100 000 KM |  |
| **STÁŘÍ VOZIDLA** | zadavatel požaduje vozidlo nové |  |