**Příloha č. 2 zadávací dokumentace - Technické podmínky**

**Vyplněná příloha č. 2 tvoří nedílnou součást nabídky účastníka zadávacího řízení.**

**Název veřejné zakázky:**

**Jícnová sonda k echokardiografickému přístroji pro Pardubickou nemocnici**

**Podrobnosti předmětu veřejné zakázky (technické podmínky)**

Zadavatel vymezuje níže **závazné charakteristiky a požadavky** na dodávku zdravotnické techniky.

POKUD TATO TECHNICKÁ SPECIFIKACE OBSAHUJE POŽADAVKY NEBO PŘÍMÉ ČI NEPŘÍMÉ ODKAZY NA URČITÉ DODAVATELE NEBO VÝROBKY, NEBO PATENTY NA VYNÁLEZY, UŽITNÉ VZORY, PRŮMYSLOVÉ VZORY, OCHRANNÉ ZNÁMKY NEBO OZNAČENÍ PŮVODU, PAK JE MOŽNÉ NABÍDNOUT I JINÉ, ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ, COŽ ZADAVATEL EXPLICITNĚ UVÁDÍ U KAŽDÉHO TAKOVÉHO ODKAZU. ZADAVATEL ROVNĚŽ UVÁDÍ, ŽE V PŘÍPADĚ, ŽE SE V DOKUMENTACI OBJEVUJÍ ODKAZY NA NORMY NEBO TECHNICKÉ DOKUMENTY UMOŽŇUJE ZADAVATEL MOŽNOST NABÍDNOUT ROVNOCENNÉ ŘEŠENÍ.

## Technické parametry

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Položka veřejné zakázky** | **Jícnová sonda – 1 ks** | |
| **Závazné charakteristiky a požadavky** | **Splnění požadavku ANO/NE**  **(nutno uvést požadované údaje)** | **Popis specifikace nabízeného plnění, ze kterého bude vyplývat splnění požadavků stanovených zadavatelem, možno uvést odkaz na stránku v nabídce.** |
| **Základní parametry** |  |  |
| Nová echokardiografická jícnová sonda, kompatibilní s přístroji Philips EPIQ a Philips CX50 používaných na pracovišti zadavatele | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Frekvenční rozsah 2-8 MHz | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| 25000 elementů s PureWave crystal technologií | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| **Sonda a zobrazovací módy** |  |  |
| 2D | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| XRES | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| THI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| M-MOD | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| CFM | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| PW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| TDI | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| TDI PW | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |
| Live 3D Echo | (doplní dodavatel) | (doplní dodavatel) |

## Na všechny číselné parametry je tolerance +/- 10 % mimo číselné parametry uvedené jako min. nebo max.